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SND-5080 CÂMERA DOME DE REDE DE ALTA DEFINIÇÃO, 1.3 MEGAPIXEL, CCD DE 1/3”
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SND-5080 CÂMERA DOME DE REDE DE ALTA DEFINIÇÃO, 1.3 MEGAPIXEL, CCD DE 1/3”
A. 
Esta câmera dome de rede, resistente a vandalismo, com modo dia/noite deverá suportar uma resolução de 1.3M (1280 x 1024) e uma resolução 16:9 HD (720p) com 30 fps com uma resolução em Alta Definição (720p) (22fps com 1.3M em SXGA).
B.
A câmera deverá suportar transmissão simultânea de múltiplos codecs (H.264, MPEG-4 e MJPEG).
C.
A câmera deverá possuir uma lente varifocal de 2,8 ~ 10 mm megapixel (F1.2) e um slot para Cartão de Memória para gravação interna. A câmera deverá proporcionar as funções dia/noite (através do Filtro de Corte IR), Varredura Progressiva, Análise de Vídeo Inteligente, PoE (Alimentação sobre Ethernet), suporte para áudio bidirecional e suporte para login seguro por HTTPS.
D.
Esta câmera deverá ser construída com um invólucro resistente a vandalismo com nível de proteção IP66, e deverá ter um ventilador/aquecedor incorporado para instalação da câmera em ambientes externos. Deve ainda ter a funcionalidade de montagem em superfície ou montagem embutida.
E. 
A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês e Português.

2.03
CÂMERA

A. Tipo

Colorida

B. Dispositivo de Imagem
CMOS de Varredura Progressiva Megapixel de 1/3"
C. Tamanho
1/3”

D. Varredura
Varredura Progressiva

E. Pixels


1. Totais
1.384 (H) x 1.076 (V), 1,49M pixels

2. Efetivos
1.329 (H) x 1.049 (V), 1,39M pixels
F. Iluminação Mínima


1. Modo Colorido, Sensibilidade desativada
0,3 Lux (F1.2, 50IRE) 


2. Modo P&B, Sensibilidade Desativada
0,01 Lux (F1.2, 50IRE)
G. Funções

1. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)
2. Dia/Noite
Modo Colorido, Modo P&B, Automático (ICR)

3. Compensação da Luz de Fundo
BLC, HLC, SSDR, Desativada (Off)
4. Velocidade do Obturador Eletrônico
Automática (1/30 ~ 30.000 seg), A. FLK, Manual
5. Controle de Ganho
Baixo, Médio, Alto, Manual

6. Sensibilidade (Integração de quadros)
Automática, Desativada (Off) 
(selecionável até 60x)
7. Filtro de Ruído 2D + 3D (SSNRIII)
On, Off (ajuste de nível)

8. Balanço de Branco
ATW, AWC, Manual, Interno, Externo
9. Exibição de Informações na Tela
Sim (suporte para exibição do título da câmera)

H. Saída de Vídeo
VBS 1.0vp-p

I.  Relação S/R
50 dB
J. Lente

1. Distância Focal
2,8 ~ 10 mm

2. Relação de Zoom
3,6x

3. Relação de abertura
F 1.2

4. Campo de Visão Angular
H: 94,6( (Wide) ~ 28,8( (Tele)


V: 68,4( (Wide) ~ 21,6( (Tele)

5. Tipo de Acionamento
AI (DC)


6. Tipos de Montagem
Tipo integrada na placa
K. Alimentação 


1. Requisitos de Alimentação
Dual (12V CC / 24V CA), PoE


2. Consumo
7W no máximo


3. LED indicador
Sim

2.04
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Sistema Operacional
Linux Incorporado

B. Hardware da Placa de Rede


1. Memória Flash
128 Mbytes

2. RAM
256 Mbytes

3. Ethernet
RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Saída de Vídeo
VBS 1.0Vp-p


5. Áudio
Entrada / Saída de Linha

6. Slot para Cartão de Memória SD
Sim (SD, SDHC)


7. PoE
Sim (IEEE802.3af)

C. Alarme
1 entrada, 1 saída (relé) 

D. Vídeo


1. Compressão
Codec múltiplo H.264, MPEG-4, MJPEG


2. Resolução SXGA
1280 x 1024

3. Resolução HD (16:9)
1280 x 720P

4. Resolução SVGA
800 x 600

5. Resolução VGA
640 x 480


6. Resolução QVGA
320 x 240


7. Velocidade Máxima de Quadros
SXGA: 22 fps


HD, SVGA, VGA, QVGA: 30 fps


8. Qualidade H.264 / MPEG-4
Compressão: 5 ~ 100 (20 passos)


Taxa de bits alvo (somente no modo CBR): 
níveis 1 ~ 10


9. Qualidade MJPEG
Níveis 1 ~ 20


10. Controle da Taxa de Bits
H.264, MPEG-4: VBR, CBR



MJPEG: VBR


11. Fluxo de transmissão
Fluxo de transmissão múltiplo H.264, MPEG-4, MJPEG 



(Fluxos de transmissão individuais simultâneos) 

E. Áudio


1. Compressão
G.711 u-law

2. Comunicação Bi-Direcional
Sim
F. Detecção de Movimento Inteligente
Mudança da cena, Linha virtual, Entrada/Saída, Aparecimento/Desaparecimento
G.  Protocolo de Rede


1. IP v4
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF 

2. IPv6
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP


3. Fluxo
Unicast, Multicast

4. Segurança
Autenticação por login HTTPS (SSL), Autenticação por login Digest, Filtragem de endereço IP, Registro de acesso de usuários 


5. DDNS
Suporte para os serviços DDNS Samsung e DDNS públicos

6. Máximo de acessos de usuários
10 usuários no modo Unicast, 20 usuários no modo Multicast
H. Nível de Acesso de Usuário


1. Administrador
Privilégio de controle total

2. Operador
Somente monitoramento ao vivo

3. Usuário
Privilégios configuráveis individualmente
I. Gerenciamento de Eventos


1. Entrada de Alarme
Memória intermediária de imagens de alarme (Pré/Pós), Gravação de imagem: Cartão de Memória SD

2. Detecção de vídeo inteligente
Notificação de evento, Ativação da saída de alarme, Notificação por e-mail

3. Programação
Transferência de imagem JPEG: FTP 
Gravação de imagem: Cartão de Memória SD

J. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operacionais Suportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS

2. Navegador Suportado
Internet Explorer 6 ou mais recente, Firefox, Chrome, Safari

3. Plug-in
MS SilverLight 4.0


4. Controle PTZ
PTZ Digital baseado na resolução mega pixel

      
3. Idiomas da Interface do Usuário
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês e Português

4. Atualização do Software
Utilização da Interface do Usuário através do Visualizador de Internet

K. Fluxo de transmissão RTP/RTSP 
    com Video Player
QuickTime, VLC player

L. Software de Gerenciamento de Vídeo
Samsung CMS, aplicação de terceiros

M. Aplicação
Aplicação de instalador IP para todos os dispositivos IP Samsung

2.05
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 0% ~ 90% 

2.06
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

A. Dimensões


1. SND-5080
( 133 x 129,5 mm


2. SND-5080F
( 160 x 125 mm 

B. Peso



1. SND-5080
525 g


2. SND-5080F
765 g

C. Cor

Branca

D. Caixa
Plástica

2.07
CERTIFICAÇÕES


A. Certificada UL 

B. Certificada UL de acordo com os padrões de segurança canadenses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 anos, peças e mão de obra
SND 5080 AE-2010


