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MODEL : 1.3메가 HD 네트워크 IR 돔 카메라 (SND-5084R)

1. 개 요                  

WiseNet3 칩셋이 적용된 SND-5084R은 향상된 저조도 성능, WDR(130dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 130만화소, HD(720P), 1280*1024 지원, 최대 60fps, 최저조도 0.0008Lux
2) 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈, 
3) WDR(130dB), D&N(ICR), Defog
4) SD/SDHC/SDXC슬롯지원, Simple Focus

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3”1.37M PS EXMOR CMOS, 130만화소
 총화소수 1,312(H) x 1,069(V), 유효화소수 1,305(H) x 1,049(V)  
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 / 800×600 / 640×480 / 320×240
4) 프레임레이트     : H.264 최대 60fps(모든 해상도)
                   MJPEG 최대 30fps(80만 이상 15fps, 80만 미만 30fps)
5) 최저조도         : Color 0.05Lux(1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux(2sec, 50IRE)
                   B/W   0Lux(IR LED On)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
7) S/N비            : 50dB
8) IR가시거리/개수  : 30m, 12개
9) 초점거리/화각    : 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈 
                   H : 93.4°(W) ~ 33.1°(T), V : 73.8°(W) ~ 26.5°(T)
10) 역광보정         : Off / BLC / WDR(130dB)
11) Defog            : Auto / Manual / Off
12) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
13) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
14) 기타             : SD/SDHC/SDXC 슬롯, Simple Focus
15) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
16) 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 10.5W
17) 크기 및 무게     : 132.1(Ø)Ⅹ107.6(H)mm, 585g 
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