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MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 IR 돔 카메라 (SND-6011R)

1. 개 요                  

WiseNet3 칩셋이 적용된 SND-6011R은 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 IR 일체의 돔형태를 적용하여 실내 어두운 환경에서도
실시간 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 230만화소, Full HD(1920*1080)지원, 최대 30fps, 최저조도 0Lux(IR ON)
2) 3.8mm 고정초점렌즈, WDR(120dB), D&N(ICR), Defog
3) 지능형영상분석(얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입 검출, 발생/소멸)
4) Micro SD/SDHC/SDXC 슬롯지원

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS(IMX136), 230만화소
 총화소수 1,952(H) x 1,236(V), 유효화소수 1,944(H) x 1,224(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264 / MJPEG
3) 해상도           : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768
                   800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180
4) 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(모든 해상도)
                   MJPEG 최대 15fps(80만 이상 15fps, 80만 이하 30fps)
5) 최저조도         : Color 0.3Lux(F2.0, 50IRE), 0.03Lux(2sec, 50IRE)
                   B/W   0Lux(IR LED On)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W
7) 초점거리/화각    : 3.8mm 고정초점렌즈 
                   H : 84.5°, V : 45.8°, D : 98.8°
8) 역광보정         : Off / BLC / WDR(15fps 120dB)
9) Defog            : Auto / Manual / Off
10) IR 가시거리      : 최대 10M
11) 알람 입/출력     : 1 In
12) 지능형영상분석   : 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입 검출, 발생/소멸
13) 기타             : SD/SDHC/SDXC 슬롯지원
14) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
15) 전원 및 소비전력 : PoE(Class3), 최대 6.6W
16) 크기 및 무게     : 120(Ø)*102(H), 395g 
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