 (
제품
 
사양서
)

MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 IR 돔 카메라 (SND-6084R)

1. 개 요                  

WiseNet3 칩셋이 적용된 SND-6084R는 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 230만화소, Full HD(1920*1080)지원, 최대 60fps, 최저조도 0Lux(IR ON)
2) 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈, WDR(120dB), D&N(ICR), Defog
3) 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)
4) SD/SDHC/SDXC슬롯지원, Simple Focus, 

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS(IMX136), 230만화소
 총화소수 1952(H) x 1116(V), 유효화소수 1944(H) x 1104(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768
                   800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180
4) 프레임레이트     : H.264 최대 60fps(모든 해상도)
                   MJPEG 최대 30fps(80만 이상 15fps, 80만 이하 30fps)
5) 최저조도         : Color 0.1Lux(F1.2, 50IRE), 0.01Lux(30fps 2sec, 50IRE)
                   B/W   0Lux(F1.2, 50IRE)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
7) S/N비            : 50dB
8) 초점거리/화각    : 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈 
                   H : 105.5°(W) ~ 37.1°(T), V : 57.5°(W) ~ 21.0°(T)
9) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)
10) Defog            : Auto / Manual / Off
11) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
12) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
13) [bookmark: _GoBack]오디오           : 양방향, 입/출력단자(마이크/라인입력)
14) 기타             : SD/SDHC/SDXC 슬롯, Simple Focus
15) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
16) 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 9W
17) 크기 및 무게     : 132.1(Ø)Ⅹ107.6(H)mm, 525g 
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