MODEL : 3MEGA NETWORK DOME CAMERA (SND-7061)


1. 개 요                  

SND-7061은 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 3메가 네트워크 돔 카메라로
Full HD급영상(1920 X 1080)을 30fps 속도로 모니터링하며, 안정적인 영상전송이
가능한 네트워크 카메라이다. 
     

 2. 기 능 및 구 성    
 
1) H.264, MJPEG 영상코덱 지원  
2) IPv6 지원, ONVIF 지원 
3) Tampering 기능
4) 최저조도 0.007Lux


 3. 제 원          

1) 영상출력 : RJ-45 1CH
2) 촬상소자 : 1/2.8" 3M PS CMOS
총 화소수 2,144(H) X 1,588(V), 유효 화소수 2,096(H) x 1,561(V)
3) 동시전송/접속 : 최대 5종의 스트림 / 10명(유니캐스트모드)
4) 지원해상도 : 2,048(H) x 1,536(V)/ 1,920 X 1,080 외
5) 알람입출력 : 입력 1
6) 렌즈 : 가변초점렌즈 f = 3~8.5mm(2.8배), F 1.2
7) 통합관리소프트웨어 : NET-I VIWER
8) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
9) 최저조도 : 0.007Lux 
10) 지능형 영상분석 기능 : Tampering
11) 부가기능 : PoE 지원
12) 동작온도 / 습도 : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH
13) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC/24V AC, 최대 3.7W(POE : 4.3W)
14) 중량/재질 : 345g / 플라스틱
15) 크기: 92.7(H) x 115.8(Ø)mm
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