MODEL : 3MEGA NETWORK DOME CAMERA (SND-7082F)


1. 개 요                  

SND-7082F는 최신 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 가변초점렌즈 돔 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 네트워크 카메라이다. 
     

 2. 기 능 및 구 성    
 
1) H.264, MJPEG 영상코덱 지원  
2) IPv4/IPv6 지원, ONVIF 지원, WDR(96dB) 
3) 3 ~ 8.5mm(2.8배) 자동 가변초점렌즈(F1.2)
4) 최저조도 0.001Lux(Sens up 60X), 지능형 영상분석 기능, 매립형 하우징(Flush)


 3. 제 원          

1) 영상출력 : RJ-45 1CH
2) 촬상소자 : 1/3" PS CMOS
총 화소수 2,064(H) X 1,578(V), 유효 화소수 2,052(H) x 1,536(V)
3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원
4) 최대 프레임레이트 : 2M모드(H.264 최대 30fps), 3M모드(H.264 최대 20fps)
5) 지원해상도 : 2,048(H) x 1,536(V)/ 1,920 X 1,080 / 1,280 X 720 외
6) 알람입출력 : 입력1CH / 출력1CH
7) 오디오입출력/통신 : 외장 마이크/라인 입력 / 라인 출력, 양방향(G.711 μ-law, G.726)
8) 초점거리/화각 : 3 ~ 8.5mm(2.8배) / H: 87.3(W) ~31.2도(T), V: 64.5(W) ~ 23.4도(T)
9) WDR : 96dB(2메가 30fps)
10) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
11) 최저조도 : 0.001Lux 
12) 부가기능: PoE 지원(Class3)
13) 지능형 영상분석 기능 : 소리검출, 얼굴검출, 가상선, 출입, 발생/소멸, Tampering
14) 동작온도 / 습도 : -10°C ~  +55°C / 20% ~ 80% RH
15) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC, 9W
16) 중량 : 700g
17) 크기: Ø159.9(W) x 125(H)mm
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