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MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 돔 카메라 (SND-L6012)

1. 개 요                  

SND-L6012는 고정 초점형 렌즈를 장착한 돔형 네트워크 카메라이다. 실내 환경에 최적으로
설계되었으며 복도뷰, 렌즈보정(LDC)등 편의기능이 추가되어 효율적인 모니터링이 가능하다. 

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 최대 2메가픽셀(1920 x 1080) 해상도 지원
2) 2.8mm 고정 초점렌즈
3) 최저조도 color 0.003Lux
4) 복도뷰, 렌즈왜곡 보정(LDC), 방수 플러그 제공

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.9형 2.19M CMOS
 총화소수 2,000(H) X 1,121(V), 유효 화소수 1,984(H) x 1,105(V) 
2) 초점거리         : 2.8mm 고정초점 렌즈
3) 렌즈화각         : H 110°/ V 61°/ D 125°
4) 팬/틸트/회전범위 : 0 ~ 350°/ 0 ~ 67°/ 0 ~ 355°
5) 최저조도         : COLOR 0.003Lux(F1.8), B/W 0.15Lux
6) 비디오 압축방식  : H.264, MJPEG
7) 지원해상도       : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 960, 1280 X 720P 등 
8) 역광보정         : Off / BLC
9) 오디오 통신      : 단방향(G.711 u-law/ G.726 선택), 마이크 내장
10) 뷰어             : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)
11) 지능형영상분석   : MD, Tampering
12) 부가기능         : ONVIF profile S/G, 렌즈왜곡보정(LDC), 복도뷰, SD/SDHC(최대 32G)슬롯
13) 동시접속자       : 6명(유니캐스트)
14) 동작온/습도      : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH
15) 사용/소비전력    : PoE전용(IEEE802.3af, Class2), 최대 2.4W
16) [bookmark: _GoBack]중량/크기        : 240g, 110 (Ø) x 86(H)mm

image1.jpeg




