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MODEL : 3메가 네트워크 Fisheye 카메라 (SNF-7010)

1. 개 요                  

SNF-7010은 Fisheye렌즈를 이용하여 360도를 한번에 감시할 수 있는 카메라이다. 이와 함께 향상된 저조도 성능, WDR(90dB이상), Defog기능 채용 등 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 300만화소, 2,048×1,536지원, 최대 3M 20fps, 최저조도 1.3Lux
2) WDR(90dB), D&N, IPv6, Defog
3) SD/SDHC/SDXC 슬롯지원

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.8” 3M PS CMOS, 300만화소
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : Raw 5M (Dewarping 후 2M)
4) 프레임레이트     : H.264 최대 3M 20fps
5) 최저조도         : Color 1.3Lux(50IRE)                   
6) Day & Night      : AUTO / COLOR / B/W / Schedule
7) 렌즈화각         : H 170°/ V 180°/ D 178°
8) 역광보정         : Off / BLC / WDR(90dB)
9) 안개보정(defog)  : Auto / Manual / Off
10) 알람 입/출력     : 지원안함
11) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 (양방향)
12) 지능형영상분석   : 템퍼링
13) 기타             : SD/SDHC/SDXC슬롯, Defog 지원
14) 지원 S/W         : SmartViewer (Dewarping지원)
15) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
16) 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af Class3), 최대 7.4W
17) 크기 및 무게     : 128.8(Ø)Ⅹ45(H)mm, 480g
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