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MODEL : 5메가 네트워크 Fisheye 카메라 (SNF-8010)

1. 개 요                  

SNF-8010은 Fisheye렌즈를 이용하여 360도를 한번에 감시할 수 있는 카메라이다. 이와 함께 향상된 저조도 성능, WDR(60dB이상) 등 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 500만화소, 최대2,560×2,048지원, 최대 20fps, 최저조도 0.02Lux
2) WDR(60dB), D&N, IPv6, 템퍼링, 소리검출
3) SD/SDHC/SDXC 슬롯지원, 자체 Dewarping  view 지원

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/1.8형 6M PS CMOS, 600만화소
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 오리지날 최대 5M (Dewarping 후 View모드에 따라 다름, 최대 3M)
4) 프레임레이트     : H.264 최대 20fps
5) 최저조도         : 컬러 0.2Lux(F2.5, 30IRE), 흑백 0.02Lux(F2.5, 30IRE)
6) 초점거리         : 1.14mm(고정초점)
7) VIEW 모드        : 카메라 360도, 싱글 파노라마, 더블 파노라마, 쿼드뷰, 싱글 사각형
                   CMS 360도, 싱글 파노라마, 더블 파노라마, 쿼드뷰, 싱글 사각형
                   360도 + 3 사각형, 싱글 파노라마 + 2 사각형
8) Day & Night      : AUTO / COLOR / B/W
9) 렌즈화각         : H 187°/ V 187°/ D 187°
10) 역광보정         : Off / BLC / WDR(60dB)
11) 알람 입/출력     : 입력 1 / 출력 1
12) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 (양방향)
13) 지능형영상분석   : 템퍼링, 소리검출
14) 기타             : SD/SDHC/SDXC슬롯
15) 지원 S/W         : SSM(Samsung Security Manager), SmartViewer (Dewarping지원)
16) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
17) 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af, Class3), 최대 10.3W
18) 크기 및 무게     : 145.9(Ø)Ⅹ49.6(H)mm, 780g
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