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MODEL : 1.3메가 HD 네트워크 IR 카메라 (SNO-5084R)

1. 개 요                  

WiseNet3 칩셋이 적용된 SNO-5084R는 향상된 저조도 성능, WDR(130dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 IR 일체의 Bullet형태를 적용하여 실외 야간환경에서도
실시간 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 130만화소, HD(1280*1024)지원, 최대 60fps, 최저조도 0Lux(IR ON)
2) 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈, WDR(130dB), Defog
3) 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)
4) SD/SDHC/SDXC 4GB 내장, Simple Focus
5) IP66(방진/방수), IK10(충격)규격 획득

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3형 1.37M CMOS, 130만화소
 총화소수 1312(H) x 1069(V), 유효화소수 1305(H) x 1049(V) 
2) 해상도           : 1280×1024 /1280×720 /1024×768 / 800×600 /640×480
 640×360 / 320×240
3) 프레임레이트     : H.264 최대 60fps(모든 해상도)
                   MJPEG 최대 30fps(80만 이상 15fps, 80만 이하 30fps)
4) 최저조도         : Color 0.1Lux(F1.2, 50IRE), 0.01Lux(30fps 2sec, 50IRE)
                   B/W   0Lux(F1.2, 50IRE)
5) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
6) S/N비            : 50dB
7) 초점거리/화각    : 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈 
                   H : 93.4°(W) ~ 33.1°(T), V : 73.8°(W) ~ 26.5°(T)
8) 역광보정         : Off / BLC / WDR(130dB)
9) Defog            : Auto / Manual / Off
10) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
11) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
12) 기타             : SD/SDHC/SDXC 4GB 내장, Simple Focus
13) 동작온습도       : -30℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
14) 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af)
최대 13.5W(AC 24V, 히터On)
15) 크기 및 무게     : 90.4(W)*96(H)*312.6mm(선실드 미포함), 1.17Kg 
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