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MODEL : 3메가 Full HD 네트워크 IR 카메라 (SNO-7082R)

1. 개 요                  

SNO-7082R은 향상된 저조도 성능, WDR(96dB), 2.8배 전동 가변초점렌즈 채용 등 어두운
환경에서도 적외선으로 전천후 영상 모니터링이 가능한 네트워크 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 310만화소, 2,048×1,536지원, 최대 30fps, 최저조도 0Lux
2) 2.8배 자동 가변초점렌즈(f=3~8.5mm)
3) WDR(96dB), D&N(ICR), IPv6
4) SD/SDHC슬롯지원, Simple Focus, IP66, IK10

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3” 3.1M PS CMOS, 310만화소
 총화소수 2,064(H) x 1,578(V), 유효화소수 2,052(H) x 1,536(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 /1280×960 /
                   1280×720 /1024×768 / 800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360외
4) 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(3M모드시 최대 20fps)
5) 최저조도         : 0Lux(IR LED On시)
6) IR LED/가시거리  : 32개 / 최대 30M
7) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 외부입력
8) 렌즈화각         : H 87.3°(Wide) ~ 31.2°(Tele) / V 64.5°(Wide) ~ 23.4°(Tele)
9) S/N비            : 50dB
10) 렌즈/마운트 타입 : Manual / DC(auto) iris, C/CS마운트 
11) 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR(96dB)
12) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
13) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 
14) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
15) 기타             : SD/SDHC슬롯(4G내장), Simple Focus
16) 방진/방수/충격   : IP66, IK10 등급
17) 동작온습도       : -50℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
18) 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 18.5W(히터On시)
19) 크기 및 무게     : 114.0(W)Ⅹ114.0(H)Ⅹ383.0(D)mm, 1.83Kg
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