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MODEL : 5메가 네트워크 Bullet 카메라 (SNO-8081R)


1. 개 요
SNO-8081R은 가변 초점형 렌즈를 장착한 Bullet형 네트워크 카메라이다. 실외환경에
최적으로 설계되었으며 최신 H.265 코덱이 적용되어 더 효율적인 압축율로 영상 전송이
가능하다. 또한 P-Iris, Simple Focus 등 편의성 또한 강화되어 효과적이고 편리하게
사용할 수 있다.

· 500만화소, 2592*1944 지원, 최저조도 0Lux
· 3.93 ~ 9.4mm(2.4배), WDR(120dB), SMART IR(가시거리 30M)
· H.265/264, MJPEG코덱, 지능형영상분석(템퍼링, 소리 검출)
· SD/SDHC/SDXC슬롯지원, Pixel카운터, Simple Focus, P-Iris, IP66, IK10
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2. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/1.8형 6M CMOS, 600만화소
총화소수 3,096(H) x 2,094(V), 유효화소수 2,616(H) x 1,976(V) 
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG
3) 해상도           : 2592×1944 /2592×1464 /1920×1080 /1600×1200 /1280×1024
                  /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 / 720×576 / 720×480
                  /640×360 / 320×240
4) 프레임레이트     : H.265/H.264 5M 최대 30fps, 2M 최대 60fps
5) 최저조도         : Color 0.005Lux(2Sec, F1.3, 50IRE)
                  B/W 0Lux (IR On)
6) 초점거리         : 3.39 ~ 9.4mm(2.4배) 전동가변 초점렌즈
7) IR 가시거리      : 30M (LED 4개)
8) 렌즈 화각        : H 93.4˚(W)~39.2˚(T) , V 68.1˚(W) ~ 29.3˚(T)
9) LDC(렌즈왜곡보정) : Off / On (Level Auto Control)
10) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)
11) Day & Night     : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
12) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
13) 지능형영상분석   : 템퍼링, 소리 검출(/w Metadata)
14) 방진/방수/충격   : IP66, IK10 등급
15) 기타             : SMART IR, 심플Focus, P-Iris, 복도뷰, SD/SDHC/SDXC슬롯,
                  Pixel카운터
16) 동시접속자수     : 최대 10명(유니캐스트)
17) S/W인터페이스   : ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API), SVNP, HTW 오픈플랫폼 
18) 동작온/습도      : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
19) 전원             : AC24V / DC 12V±10%, PoE(IEEE802.3af)
20) 소비전력         : 최대 12.95W(PoE), 최대 12W(AC24V,히터Off),
                   최대 13.5W(AC24V,히터On)
21) 크기 및 무게     : 82.4(W)Ⅹ87(H)Ⅹ312.6(D)mm, (브라켓 포함)
                  82.4(W)Ⅹ87(H)Ⅹ178(D)mm, (브라켓 미포함), 1.18Kg
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