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MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 Bullet 카메라 (SNO-L6013R)

1. 개 요                  

SNO-L6013R은 고정 초점형 렌즈를 장착한 Bullet형 네트워크 카메라이다. 실내/외 환경에
최적으로 설계되었으며 복도뷰, 렌즈보정(LDC)등 편의기능이 추가되어 효율적인 모니터링이 가능하다. 

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 최대 2메가픽셀(1920 x 1080) 해상도 지원
2) 3.6mm 고정 초점렌즈
3) 최저조도 0Lux(IR On), 야간 가시거리 20M
4) 복도뷰, 렌즈왜곡 보정(LDC), 방수 플러그 제공, IP66

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.9형 2.19M CMOS
 총화소수 2,000(H) X 1,121(V), 유효 화소수 1,984(H) x 1,105(V) 
2) 초점거리         : 3.6mm 고정초점 렌즈
3) 렌즈화각         : H 86.5°/ V 47.8°/ D 101.2°
4) [bookmark: _GoBack]최저조도         : COLOR 0.003Lux(F1.8), B/W 0Lux(IR On)
5) 비디오 압축방식  : H.264, MJPEG
6) 지원해상도       : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 960, 1280 X 720P 등 
7) 역광보정         : Off / BLC
8) 오디오 통신      : 단방향(G.711 u-law/ G.726 선택), 라인입력
9) 뷰어             : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)
10) 지능형영상분석   : MD, Tampering
11) 방진/방수        : IP66 등급
12) 부가기능         : ONVIF profile S/G, 렌즈왜곡보정(LDC), 복도뷰, SD/SDHC슬롯
13) 동시접속자       : 6명(유니캐스트)
14) 동작온/습도      : -30°C ~ +55°C / ~ 90% RH
15) 사용/소비전력    : PoE전용(IEEE802.3af, Class2), 최대 5.7W
16) 중량/크기        : 250g, 58.6 (Ø) x 165.2(H)mm(선쉴드 제외)
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