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MODEL : 1/2형 30배 네트워크 IR PTZ 카메라 (SNP-0230RH)

[bookmark: _GoBack]1. 개 요
SNP-0230RH는 2메가 풀HD급 영상을 지원하며, 1/2형 CMOS 채용에 따라 보다 선명하고
깨끗한 화질을 비디오 압축 신기술(H.265)로 최적화된 저장 솔루션을 제공합니다.  
또한 정교한 이미지 분석 기술을 바탕으로 뛰어난 최저조도 성능을 실현하며
야간 가시거리 250m에 이르는 놀라운 가시거리 능력과 동작탐지, 프라이버시 기능과
같은 지능화 기능이 내장된 고해상도 네트워크 PTZ 카메라 입니다.

- 최대 1937 x 1097 풀HD급 영상 / 야간 가시거리 250m
- 2Mega 픽셀 1/2형 CMOS 채용
- 6 ~ 180mm 광학 30배 가변 초점 렌즈
- 안개보정(Defog), 화이트 발란스, WDR 기능
- IP66(방진/방수), H.265 압축 기술 적용	

2. 제 원 
1) 촬상소자        : 1/2” 2Mega Progressive CMOS 
총화소수 1,952(H) x 1,241(V), 유효화소수 1,937(H) x 1,097(V)
2) 야간가시거리    : 250m
3) 영상출력        : CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 704 x 480(N)
4) 렌즈            : 6 ~ 180mm (광학 30배/디지털줌 32배)
5) 화각            : H : 61.2°(Wide) ~ 2.77°(Tele) / V : 35.7°(Wide) ~ 1.56°(Tele)
6) Day & Night     : Auto (ICR) / Color / B/W / Extern
7) 역광보정        : Off / BLC / HLC / WDR (120dB)
8) 노이즈 제거     : DNR (Off / On), Defog(Off / Auto / Manual), ACE(Off / On)
 9) 동작탐지        : Off / On (최대 3개 영역)
10) 프라이버시 기능 : Off / On (최대 24개 영역)
11) Gain Control    : Off / On
12) 화이트발란스    : Auto / One push / Manual / Indoor / Outdoor
13) Flip / Mirror   : Off / On
14) 알람 입출력     : 입력 1개, 출력 1개 (Relay)
15) 원격제어        : RS-485/422 (RS-485 프로토콜 : Pelco-D/P)
16) 이더넷          : RJ-45 (10/100BASE-T)
17) 비디오 압축 방식: H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
18) 동시 전송 능력  : 최대 3종의 스트림 동시 전송, 전송방식:유니캐스트(20명)/멀티캐스트
19) 오디오 통신     : 양방향 (G.711 u-law)
20) 프로토콜        : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,
DHCP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c, ARP, DNS, DDNS (IP: IPv4, IPv6)
21) 보안            : MD5 암호화, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링
22) S/W 응용 인터페이스: ONVIF Profile S / 웹언어 : 한국어
23) 웹뷰어          : 지원 OS (Microsoft Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome)
24) 동작온습도      : -40°C ~ +60°C / 90% RH 이하
*전원 OFF → ON 시킬때는 반드시 -30°C 이상이어야 함.
25) 방진 / 방수     : IP66 (와이퍼 지원)
26) 전원 / 소비전력 : 21 ~ 26V AC, 50/60Hz/ 최대 6A
27) 색상 / 재질     : Ivory / Metal
28) 크기 및 무게    : Ø231 x 384.6mm / 6.8Kg
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