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SNP-3120 CAMARA DOMO PTZ DE RED, H.264 
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.
2.02
SNP-3120 CAMARA DOMO PTZ DE RED, H.264
A. 
Estas cámaras deben soportar tecnologías de flujo múltiple de transmisión, transferencia de imágenes de alta resolución en tiempo real a 30(25) fps y compresión de vídeo con codec triple H.264, MPEG-4 y MJPEG.

B.
La cámara deberá tener un zoom óptico de 12x y zoom digital de 16x. Ella deberá soportar las funciones de hPoE, Memoria SD, audio bidireccional y Análisis de Vídeo Inteligente.
C.
Los modelos de esta cámara deben ser proveídos en un cuerpo resistente al vandalismo y tener un calentador y protector solar incorporados.

2.03
ESPECIFICACIONES DE VIDEO
A. Dispositivo de Imagen

CCD Ex-view HAD PS de 1/4"
B. Total de Píxeles (horizontal x vertical)

1. Modelos N/VN/VHN
811 x 508

2. Modelos P/VP/VHP

795 x 596
C. Píxeles Efectivos (horizontal x vertical)


1. Modelos NVN/VHN

768 x 494


2. Modelos P/VP/VHP

752 x 582

D. Sistema de Barrido
Progresivo (VPS ON) (si la función WDR estuviere activada, Barrido Entrelaceado)

E. Sincronización
Interna, Bloqueo de línea

F. Frecuencia (horizontal, vertical)


1. Modelos N/VN/VHN
15,734 kHz, 59,94 Hz


2. Modelos P/VP/VHP
15,625 kHz, 50 Hz

G. Resolución Horizontal


1. Modo Color
600 Líneas de TV


2. Modo B&N
700 Líneas de TV

H. Iluminación Mínima


1. Modo Color
0,7 Lux (50 IRE@F1.65), 




0,001 Lux (Sensibilidad, 512X),


2. Modo B&N
0,007 Lux (50 IRE@F1.65), 0,0001 Lux (Sensibilidad 512x)

I. Relación S/R (señal Y)
50 dB

J. Salida de Vídeo
CVBS: 1.0 Vp-, 75 ohmios compuesta

2.04
LENTE

A. Distancia Focal
3,6 ~ 44,32 mm

B. Relación de Zoom
12x
C. Relación Máxima de Apertura
F1.65 (Wide), F2.01 (Tele)

D. Distancia Mínima del Objeto
0,2 m (Wide), 0,8 m  (Tele)

E. Campo de Visión Angular
54,44( (Wide) ~ 4,62( (Tele) (H)



42,32( (Wide) ~ 3,58( (Tele) (V)

F. Foco
AF, AF de Una captura, Manual

G. Tipo de Lente
Iris Automático DC

2.05
ESPECIFICACIONES DE PAN/TILT

A. Alcance de Panoramización
360( continuo
B. Velocidad de Panoramización
Preajuste: 650(/seg



Manual: 0,05(/seg ~ 120(/seg



Turbo: 200(/seg

C. Alcance de Inclinación
-5( ~ 185( 

D. Velocidad de Inclinación
Preajuste: 650(/seg



Manual: 0,05(/seg ~ 120(/seg

E. Posiciones Preajustadas
255

F. Precisión del Preajuste
( 0,1( 

2.06
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla


1. Modelos N/VN/VHN
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Coreano y Portugués

2. Modelos P/VP/VHP
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino y Portugués

B. Título de la Cámara
On, Off (Hasta de 12 caracteres)

C. Día/Noche
Automática (IRC), Modo Color y Modo B&N
D. Compensación de la Luz de Fondo
BLC, WDR, Desactivada (Off)

E. Rango Dinámico Amplio 


1. Modelos N/VN/VHN
128x


2. Modelos P/VP/VHP
160x

F. XDR (Rango Dinámico Extendido)
Desactivada (Off), Bajo, Mediano, Alto
G. Reducción de Ruido Digital
Filtro de Ruidos 2D+3D Adaptable al Movimiento 


(Desactivada (Off), Baja, Mediana, Alta)
H. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

I. Detección de Movimiento
Sí
J. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables poligonales)

K. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Desactivada (Off), Automática (2x ~ 512x)

L. Control de Ganancia
Desactivado (Off), Bajo, Mediano, Alto, Manual

M. Balance de Blanco
AWT (entrada), ATW (salida), Manual, AWC

N. Velocidad del Obturador Electrónico


1. Modelos N/VN/VHN
Desactivada (Off), A.FLK, Manual (1/120 ~ 1/10Kseg)


2. Modelos P/VP/VHP
1/50 ~ 1/10.000 seg

O. Zoom Digital
16x

P. Rotación/Espejo
Rotación Digital
Q. VPS
On ,Off 

R. Funciones de Análisis de Vídeo Inteligente
Objeto fijo, Objeto móvil

S. Alarma
2 Entradas, 2 Salidas (Relé)

T. Interfaz de Control Remoto
RS-485

U. Protocolo RS-485
Samsung T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch

2.07
RED

A. Ethernet
RJ-45 (10/100 BASE-T)

B. Formato de Compresión de Vídeo
H.264, MPEG4, MJPEG

C. Resolución

1. NTSC
704x480, 640x480, 352x240, 320x240


2. PAL
704x576, 640x480, 352x288, 320x240

D. Velocidad de Cuadros


1. NTSC
30 fps


2. PAL
25 fps

E. Ajuste de la Calidad del Vídeo
H.264/MPEG4: Nivel de Compresión, Nivel de Tasa de Bits Blanco


MJPEG: Control de Nivel de Calidad

F. Método de Control de la Tasa de Bits
H.264/MPEG4: CBR ó VBR



MJPEG: VBR

G. Funcionalidad de Flujo
Flujo Múltiple de Transmisión (Hasta 10 Perfiles)

H. E/S de Audio
Entrada de Línea / Salida de Línea

I. Formato de Compresión de Audio
G.711

J. Comunicación de Audio
Bidireccional

K. IP
IPv4, IPv6

L.  Protocolo

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF 
M. Seguridad

Autenticación por login HTTPS (SSL), Autenticación por login Digest, Filtrado de la dirección IP, Registro de acceso de usuarios 

N. Método del Flujo de Transmisión
Unicast/Multicast

O. Máximo de accesos de usuarios
10 usuarios en el modo Unicast
P. Ranura para Tarjeta de Memoria
Ranura para Tarjeta de Memoria SD/SDHC
Q. Conformidad con ONVIF

Sí
R. Sistema Operativo Soportado

     para el Visualizador de Internet
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS

S. Navegador Soportado

Internet Explorer 6.0 ó más reciente, Firefox, Chrome, Safari

T. Administración Central

NET-I Viewer

2.08
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada

24V CA, hPoE (IEEE802.3af)

B. Consumo

45W como máximo


1. SNP-3120N

15W como máximo


2. SNP-3120NV, SNP-3120NVH
15W como máximo (Calentador apagado),                     45W como máximo (Calentador encendido)
2.09
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa

1. SNP-3120N
-10°C ~ +50°C 


2. SNP-3120VN ó VP
-50°C ~ +50°C 


3. SNP-3120VHN ó VHP
-50°C ~ +50°C 

B. Humedad Operativa


1. SNP-3120N
Humedad Relativa de hasta el 90%

2. SN-3120VN ó VP
Humedad Relativa de hasta el 100%


3. SNP-3120VHN ó VHP
Humedad Relativa de hasta el 100%

2.10
ESPECIFICACIONES MECANICAS
A. Dimensiones


1. SNP-3120N ó P
( 174 x 168 mm

2. SNP-3120VN ó VP
( 165 x 165 mm

3. SNP-3120VHN ó VHP
( 200 x 203 mm

B. Peso


1. SNP-3120N ó P
1,2 Kg

2. SNP-3120 VN ó VP
1,9 Kg

3. SNP-3120VHN ó VHP
2,4 Kg

C. Color/Material

1. SNP-3120N ó P
Marfil / Plástico


2. SNP-3120 VN ó VP
Marfil / Aluminio (tipo Resistente al Vandalismo)

3. SNP-3120VHN ó VHP
Marfil / Aluminio (tipo Resistente al Vandalismo con Protector Solar incorporado)
2.11
MODELOS

A. NTSC


1. SNP-3120N
versión básica


2. SNP-3120 VN
versión básica con cuerpo resistente al vandalismo y calentador

3. SNP-3120VHN
versión básica con cuerpo resistente al vandalismo, calentador y protector solar

B. PAL


1. SNP-3120P
versión básica


2. SNP-3120VP
versión básica con cuerpo resistente al vandalismo y calentador

3. SNP-3120VHP
versión básica con cuerpo resistente al vandalismo, calentador y protector solar

2.12
CERTIFICACIONES


A. SNP-3120N, SNP-3120VN, SNP-3120VHN
FCC (Clase A), certificada UL/cUL
B. SNP-3120P, SNP-3120VP, SNP-3120VHP
CE, certificada UL/cUL
2.13
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra.
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