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SNP-3120 CÂMERA DOME PTZ DE REDE, H.264 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA
DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SNP-3120 CÂMERA DOME PTZ DE REDE, H.264
A. 
Estas câmeras devem suportar tecnologias de fluxo múltiplo de transmissão, transferência de imagens de alta resolução em tempo real a 30(25) fps e compressão de vídeo com codec triplo H.264, MPEG-4 e MJPEG.

B.
A câmera deverá possuir um zoom óptico de 12x e zoom digital de 16x. Ela deverá suportar as funções de hPoE, Memória SD, áudio bidirecional e Análise de Vídeo Inteligente.
C.
Os modelos desta câmera devem ser disponibilizados em um corpo resistente a vandalismo e possuir um aquecedor e protetor solar incorporados.

2.03
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO
A. Dispositivo de Imagem

CCD Ex-view HAD PS de 1/4"
B. Total de Pixels (horizontal x vertical)

1. Modelos N/VN/VHN
811 x 508

2. Modelos P/VP/VHP

795 x 596
C. Pixels Efetivos (horizontal x vertical)


1. Modelos NVN/VHN

768 x 494


2. Modelos P/VP/VHP

752 x 582

D. Sistema de Varredura
Progressiva (VPS ON) (se a função WDR estiver ativada, Varredura Entrelaçada)

E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha

F. Frequência (horizontal, vertical)


1. Modelos N/VN/VHN
15,734 kHz, 59,94 Hz


2. Modelos P/VP/VHP
15,625 kHz, 50 Hz

G. Resolução Horizontal


1. Modo Colorido
600 Linhas de TV


2. Modo P&B
700 Linhas de TV

H. Iluminação Mínima


1. Modo Colorido
0,7 Lux (50 IRE@F1.65), 




0,001 Lux (Sensibilidade, 512X),


2. Modo P&B
0,007 Lux (50 IRE@F1.65), 0,0001 Lux (Sensibilidade 512x)

I. Relação S/R (sinal Y)
50 dB

J. Saída de Vídeo
CVBS: 1.0 Vp-, 75 ohms composta

2.04
LENTE

A. Distância Focal
3,6 ~ 44,32 mm

B. Relação de Zoom
12x
C. Relação Máxima de Abertura
F1.65 (Wide), F2.01 (Tele)

D. Distância Mínima do Objeto
0,2 m (Wide), 0,8 m  (Tele)

E. Campo de Visão Angular
54,44( (Wide) ~ 4,62( (Tele) (H)



42,32( (Wide) ~ 3,58( (Tele) (V)

F. Foco
AF, AF de Uma captura, Manual

G. Tipo de Lente
Auto Íris DC

2.05
ESPECIFICAÇÕES DE PAN/TILT

A. Alcance de Panoramização
360( contínuo
B. Velocidade de Panoramização
Pré-ajuste: 650(/seg



Manual: 0,05(/seg ~ 120(/seg



Turbo: 200(/seg

C. Alcance de Inclinação
-5( ~ 185( 

D. Velocidade de Inclinação
Pré-ajuste: 650(/seg



Manual: 0,05(/seg ~ 120(/seg

E. Posições Pré-ajustadas
255

F. Precisão do Pré-ajuste
( 0,1( 

2.06
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. Modelos N/VN/VHN
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano e Português


2. Modelos P/VP/VHP
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês e Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até de 12 caracteres)

C. Dia/Noite
Automática (IRC), Modo Colorido e Modo P&B

D. Compensação da Luz de Fundo
BLC, WDR, Desativada (Off)

E. Faixa Dinâmica Ampla 


1. Modelos N/VN/VHN
128x


2. Modelos P/VP/VHP
160x

F. XDR (Faixa Dinâmica Estendida)
Desativada (Off), Baixa, Média, Alta

G. Redução de Ruído Digital
Filtro de Ruídos 2D+3D Adaptável ao Movimento 


(Desativada (Off), Baixa, Média, Alta)
H. Estabilização Digital da Imagem
On, Off

I. Detecção de Movimento
Sim

J. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis poligonais)

K. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Desativada (Off), Automática (2x ~ 512x)

L. Controle de Ganho
Desativado (Off), Baixo, Médio, Alto, Manual

M. Balanço de Branco
AWT (entrada), ATW (saída), Manual, AWC

N. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. Modelos N/VN/VHN
Desativada (Off), A.FLK, Manual (1/120 ~ 1/10Kseg)


2. Modelos P/VP/VHP
1/50 ~ 1/10.000 seg

O. Zoom Digital
16x

P. Rotação/Espelho
Rotação Digital
Q. VPS
On ,Off 

R. Funções de Análise de Vídeo Inteligente
Objeto fixo, Objeto móvel

S. Alarme
2 Entradas, 2 Saídas (Relé)

T. Interface de Controle Remoto
RS-485

U. Protocolo RS-485
Samsung T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch

2.07
REDE

A. Ethernet
RJ-45 (10/100 BASE-T)

B. Formato de Compressão de Vídeo
H.264, MPEG4, MJPEG

C. Resolução


1. NTSC
704x480, 640x480, 352x240, 320x240


2. PAL
704x576, 640x480, 352x288, 320x240

D. Velocidade de Quadros


1. NTSC
30 fps


2. PAL
25 fps

E. Ajuste da Qualidade do Vídeo
H.264/MPEG4: Nível de Compressão, Nível de Taxa de Bits Alvo


MJPEG: Controle de Nível de Qualidade

F. Método de Controle da Taxa de Bits
H.264/MPEG4: CBR ou VBR



MJPEG: VBR

G. Funcionalidade de Fluxo
Fluxo Múltiplo de Transmissão (Até 10 Perfis)

H. E/S de Áudio
Entrada de Linha / Saída de Linha

I. Formato de Compressão de Áudio
G.711

J. Comunicação de Áudio
Bidirecional

K. IP
IPv4, IPv6

L.  Protocolo

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF 
M. Segurança

Autenticação por login HTTPS (SSL), Autenticação por login Digest, Filtragem do endereço IP, Registro de acesso de usuários 

N. Método do Fluxo de Transmissão
Unicast/Multicast

O. Máximo de acessos de usuários
10 usuários no modo Unicast
P. Slot para Cartão de Memória

Slot para Cartão de Memória SD/SDHC
Q. Conformidade com ONVIF

Sim

R. Sistema Operacional Suportado

     para o Visualizador de Internet
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS

S. Navegador Suportado

Internet Explorer 6.0 ou mais recente, Firefox, Chrome, Safari

T. Gerenciamento Central

NET-I Viewer

2.08
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada

24V CA, hPoE (IEEE802.3af)

B. Consumo

45W no máximo


1. SNP-3120N

15W no máximo


2. SNP-3120NV, SNP-3120NVH
15W no máximo (Aquecedor desligado),                     45W no máximo (Aquecedor ligado)
2.09
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional

1. SNP-3120N
-10°C ~ +50°C 


2. SNP-3120VN ou VP
-50°C ~ +50°C 


3. SNP-3120VHN ou VHP
-50°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional


1. SNP-3120N
Umidade Relativa de até 90%

2. SN-3120VN ou VP
Umidade Relativa de até 100%


3. SNP-3120VHN ou VHP
Umidade Relativa de até 100%

2.10
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
A. Dimensões


1. SNP-3120N ou P
( 174 x 168 mm

2. SNP-3120VN ou VP
( 165 x 165 mm

3. SNP-3120VHN ou VHP
( 200 x 203 mm

B. Peso


1. SNP-3120N ou P
1,2 kg

2. SNP-3120 VN ou VP
1,9 kg

3. SNP-3120VHN ou VHP
2,4 kg

C. Cor/Material

1. SNP-3120N ou P
Marfim / Plástico


2. SNP-3120 VN ou VP
Marfim / Alumínio (tipo Resistente a Vandalismo)

3. SNP-3120VHN ou VHP
Marfim / Alumínio (tipo Resistente a Vandalismo, com Protetor Solar incorporado

2.11
MODELOS

A. NTSC


1. SNP-3120N
versão básica


2. SNP-3120 VN
versão básica com corpo resistente a vandalismo e aquecedor

3. SNP-3120VHN
versão básica com corpo resistente a vandalismo, aquecedor e protetor solar

B. PAL


1. SNP-3120P
versão básica


2. SNP-3120VP
versão básica com corpo resistente a vandalismo e aquecedor

3. SNP-3120VHP
versão básica com corpo resistente a vandalismo, aquecedor e protetor solar

2.12
CERTIFICAÇÕES


A. SNP-3120N, SNP-3120VN, SNP-3120VHN
FCC (Classe A), certificada UL/cUL
B. SNP-3120P, SNP-3120VP, SNP-3120VHP
CE, certificada UL/cUL
2.13
GARANTIA

A. 3 anos, peças e mão de obra.
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