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SNP-3301 CAMARA DOMO DE RED PTZ, ZOOM DE 30X 
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SNP-3301 CAMARA DOMO DE RED PTZ, ZOOM DE 30X
A. 
Esta cámara debe soportar la transferencia de imágenes en tiempo real a 30(25) fps con calidad 4CIF y compresión de vídeo con codificación múltiple H.264, MPEG-4 y MJPEG.
B.
La cámara deberá incluir un zoom óptico de 30x con velocidad de panoramización de 500(/seg y amplio alcance de movimientos de panoramización / inclinación.
C.
La cámara deberá incluir funciones de Análisis de Vídeo Inteligente para detectar el aparecimiento y desaparecimiento de objetos en un área.
D.
La cámara deberá ser configurada para que pueda aceptar varios accesorios opcionales para facilitar instalaciones en techos, paredes, postes y parapetos.

2.03
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de Imagen

CCD de Interlínea con Doble Densidad Vertical
B. Tamaño

1/4"

C. Barrido

Entrelaceado
D. Total de Píxeles (horizontal x vertical)


1. NTSC
811 x 508


2. PAL

795 x 596

E. Píxeles Efectivos (horizontal x vertical)


1. NTSC

768 x 494


2. PAL

752 x 582

F. Frecuencia (horizontal, vertical)


1. NTSC
15,734 kHz, 59,94 Hz


2. PAL
15,625 kHz, 50 Hz

G. Iluminación Mínima


1. Modo Color
0,7 Lux (50 IRE@F1.6, Sensibilidad desactivada), 


2. Modo B&N
0,03 Lux (50 IRE@F1.6), Sensibilidad desactivada)

H. Máscara de Privacidad
8 (método rectangular)

I. Día/Noche
Automático (IRC), Modo Color, Modo B&N
J. Rango Dinámico Amplio

1. NTSC
On, Off (128x)


2. PAL
On, Off (160x)

K. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 12x)

L. Velocidad del Obturador Electrónico


1. NTSC
1/60 ~ 1/10Kseg


2. PAL
1/50 ~ 1/10Kseg

M. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
On, Off (Límite posible de seleccionar ~ 256x)

N. Compensación de la Luz de Fondo
BLC, WDR, HLC, Desactivada (Off)

O. AGC
Bajo, Mediano, Alto, Desactivado (Off)

P. Balance de Blanco
AWT, AWC, Manual, Interno, Externo

Q. Filtro de Ruido 3D (SSNRII)
Bajo, Mediano, Alto, Desactivado (Off)

R. Rotación/Espejo
Rotación Digital

S. Estabilización Digital de la Imagen
On ,Off 

T. Resolución

1. Horizontal
550 Líneas de TV


2. Vertical
350 Líneas de TV

U. Salida de Vídeo
VBS 1.0Vp-p

V. Relación S/R
50 dB

2.04
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Distancia Focal
3,5 ~ 115,5 mm

B. Relación de Zoom
30x

C. Velocidad de Movimiento de Zoom
2.2x/seg

D. Relación Máxima de Apertura
F1.6 (Wide), F3.9 (Tele)

E. Distancia Mínima del Objeto
1,8 m 

F. Campo de Visión Angular
55,5( (Wide) ~ 1,59( (Tele) (H)



42,5( (Wide) ~ 1,19( (Tele) (V)

G. Tipo de Lente
Iris Automático DC

H. Tipo de Montura
Integrada en la placa
2.05
ESPECIFICACIONES DE PAN/TILT

A. Alcance de Panoramización
360( continuo
B. Velocidad de Panoramización/Inclinación
Preajuste: 500(/seg



Manual: 0,024 ~ 120(/seg

C. Alcance de Inclinación
190( (-5( ~ 185()
D. Posiciones Preajustadas
255

E. Precisión do Preajuste
( 0,1(
F. Modo PTZ
Preajuste, Oscilación, Grupo, Ronda, Seguimiento 

2.06
CONTROL REMOTO

A. Interfaz de Comunicación
RS-485/422

B. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon

2.07
ESPECIFICACIONES DE RED

A. Sistema Operativo

Linux, incorporado

B. Hardware de la Tarjeta de Red


1. Memoria Flash

128 Mbytes

2. RAM

256 Mbytes

3. Ethernet

RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Salida de Vídeo

VBS 1.0Vp-p


5. Audio

Entrada / Salida de Línea


6. Ranura para Tarjeta de Memoria SD
Sí (SD, SDHC)

C. Alarma

4 entradas, 4 salidas 

D. Vídeo


1. Compresión

Codec múltiple H.264, MPEG-4 y MJPEG


2. Resolución 4CIF

NTSC: 704 x 480, PAL: 704 x 576


3. Resolución CIF

NTSC: 352 x 240, PAL: 352 x 288


4. Resolución QCIF

NTSC: 176 x 120, PAL: 176 x 144


5. Velocidad Máxima de Cuadros
NTSC: 30fps con todas las resoluciones





PAL: 25 fps con todas las resoluciones


6. Calidad H.264 / MPEG-4

5 niveles (Muy baja, baja, mediana, alta, muy alta)


7. Calidad MJPEG

5 niveles (Muy baja, baja, mediana, alta, muy alta)


8. Control de la Tasa de Bits
CBR


9. Flujo de transmisión

H.264 + MJPEG ó (MPEG-4 + MJPEG flujo doble de transmisión)

E. Audio


1. Compresión

ADPCM (8kHz)  


2. Comunicación Bidireccional
Sí
F. Detección de Movimiento Inteligente
Detección de Movimiento, Aparecimiento / Desaparecimiento

G.  Protocolo de Red


1. IP v4

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS y DDNS 

2. Flujo
Unicast, Multicast

3. Seguridad
Protección por Contraseña, Filtrado de dirección IP y registro de acceso de usuarios

4. DDNS
Soporte para servicios DDNS Samsung y DDNS público

5. Máximo de accesos de usuarios
10 usuarios

H. Nivel de Acceso de Usuario


1. Administrador
Privilegio de control total


2. Operador
Solamente monitoreo en vivo


3. Usuario
Privilegios configurables individualmente

I. Administración de Eventos


1. Entrada de Alarma
Memoria intermediaria de imágenes de Pre/Post alarma, Grabación de imagen: Tarjeta de Memoria SD


2. Detección de movimiento

Notificación de evento, Activación de la salida de alarma, Operación automática

3. Programación
Transferencia de imagen JPEG: FTP 
Grabación de imagen: Tarjeta de Memoria SD, función PTZ
J. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operativos Soportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7


2. Navegador Soportado
Internet Explorer 6 ó más reciente


3. Control PTZ
PTZ Digital basado en la resolución megapíxel


4. Actualización del Software
Utilización de la Interfaz del Usuario a través del Visualizador de Internet

K. Flujo de transmisión RTP/RTSP 
    con Video Player

QuickTime, VLC player

L. Software de Administración de Vídeo
Samsung CMS, aplicación de terceros

M. Aplicación
Aplicación de instalador IP para todos los dispositivos IP Samsung

2.08
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada


1. NTSC
24V CA, 60 Hz


2. PAL
24V CA, 50 Hz

B. Consumo
16W como máximo

2.09
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 

B. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 20% ~ 80% 

2.10
CERTIFICACIONES


A. FCC (Clase A), certificada UL/cUL
B. CE (Clase A), certificada UL/cUL
2.11
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra
SNP-3301 Modelos _ 2010

