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SNP-3370 CÂMERA DOME DE REDE PTZ, ZOOM DE 37X 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SNP-3370 CÂMERA DOME DE REDE PTZ, ZOOM DE 37X
A. 
Esta câmera deve suportar a transferência de imagens em tempo real a 30(25) fps com qualidade 4CIF e compressão de vídeo com codificação múltipla H.264, MPEG-4 e MJPEG.
B.
A câmera deverá incluir um zoom óptico de 37x com velocidade de panoramização de 500(/seg e amplo alcance de movimentos de panoramização/inclinação.
C.
A câmera deverá incluir funções de Análise de Vídeo Inteligente para detectar o surgimento e desaparecimento de objetos em uma área.
D.
A câmera deverá ser configurada para que possa aceitar vários acessórios opcionais para facilitar instalações em tetos, paredes, postes e parapeitos.

E. 
Este modelo inclui um invólucro para ambientes externos e uma função para acompanhamento automático.

2.03
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de Imagem

CCD de Interlinha com Densidade Dupla Vertical
B. Tamanho

1/4"

C. Varredura

Entrelaçada

D. Total de Pixels (horizontal x vertical)


1. NTSC
811 x 508


2. PAL

795 x 596

E. Pixels Efetivos (horizontal x vertical)


1. NTSC

768 x 494


2. PAL

752 x 582

F. Frequência (horizontal, vertical)


1. NTSC
15,734 kHz, 59,94 Hz


2. PAL
15,625 kHz, 50 Hz

G. Iluminação Mínima


1. Modo Colorido
0,7 Lux (50 IRE@F1.6, Sensibilidade desativada), 


2. Modo P&B
0,03 Lux (50 IRE@F1.6), Sensibilidade desativada)

H. Máscara de Privacidade
8 (método retangular)

I. Dia/Noite
Automático (IRC), Modo Colorido, Modo P&B

J. Faixa Dinâmica Ampla


1. NTSC
On, Off (128x)


2. PAL
On, Off (160x)

K. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 12x)

L. Velocidade do Obturador Eletrônico
Automática (1/60 ~ 1/120.000 seg), Manual, A.FLK
M. Sensibilidade (Integração de Quadros)
On, Off (Limite selecionável ~ 256x)

N. Compensação da Luz de Fundo
BLC, WDR, HLC, Desativada (Off)

O. AGC
Baixo, Médio, Alto, Desativado (Off)

P. Acompanhamento Automático
On, Off

Q. Foco
Automático, Manual, Uma captura AF

R. Controle da Íris
Automático, Manual

S. Balanço de Branco
AWT, AWC, Manual, Interno, Externo

T. Filtro de Ruído 3D (SSNRII)
Baixo, Médio, Alto, Desativado (Off)

U. Identificação da Câmera
1~255

V. Resolução Horizontal

1.
Modo Colorido
550 Linhas de TV


2. Modo P&B
690 Linhas de TV

W. relação S/N
50 dB
2.04
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Distância Focal
3,5 ~ 129,5 mm

B. Relação de Zoom
37x

C. Velocidade de Movimento de Zoom
2.5x/seg

D. Relação Máxima de Abertura
F1.6 (Wide), F3.9 (Tele)

E. Distância Mínima do Objeto
1,8 m 

F. Campo de Visão Angular
55,5( (Wide) ~ 1,59( (Tele) (H)



42,5( (Wide) ~ 1,19( (Tele) (V)

G. Tipo de Lente
Auto Íris DC

H. Tipo de Montagem
Integrada na placa
2.05
ESPECIFICAÇÕES DE PAN/TILT

A. Alcance de Panoramização
360( contínuo
B. Velocidade de Panoramização/Inclinação
Pré-ajuste: 500(/seg



Manual: 0,024 ~ 120(/seg

C. Alcance de Inclinação
190( (-5( ~ 185()
D. Posições Pré-ajustadas
255

E. Precisão do Pré-ajuste
( 0,1(
F. Modo PTZ
Pré-ajuste, Oscilação, Grupo, Ronda, Rastreamento 

2.06
CONTROLE REMOTO

A. Interface de Comunicação
RS-485/422

B. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon

2.07
ESPECIFICAÇÕES DE REDE

A. Sistema Operacional

Linux, incorporado

B. Hardware da Placa de Rede


1. Memória Flash

128 Mbytes

2. RAM

256 Mbytes

3. Ethernet

RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Saída de Vídeo

VBS 1.0Vp-p


5. Áudio

Entrada / Saída de Linha


6. Slot para Cartão de Memória SD
Sim (SD, SDHC)

C. Alarme

4 entradas, 4 saídas 

D. Vídeo


1. Compressão

Codec múltiplo H.264, MPEG-4 e  MJPEG


2. Resolução 4CIF

NTSC: 704 x 480, PAL: 704 x 576


3. Resolução CIF

NTSC: 352 x 240, PAL: 352 x 288


4. Resolução QCIF

NTSC: 176 x 120, PAL: 176 x 144


5. Velocidade Máxima de Quadros
30fps com todas as resoluções


6. Qualidade H.264 / MPEG-4
5 níveis (Muito baixa, baixa, média, alta, muito alta)


7. Qualidade MJPEG

5 níveis (Muito baixa, baixa, média, alta, muito alta)


8. Controle da Taxa de Bits

CBR


9. Fluxo de transmissão

H.264 + MJPEG ou (MPEG-4 + MJPEG fluxo duplo de transmissão)

E. Áudio


1. Compressão

ADPCM (8kHz)  


2. Comunicação Bi-Direcional
Sim

F. Detecção de Movimento Inteligente
Detecção de Movimento, Aparecimento / Desaparecimento

G.  Protocolo de Rede


1. IP v4

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS e DDNS 

2. Fluxo
Unicast, Multicast

3. Segurança
Proteção por Senha, Filtragem de endereço IP e registro de acesso de usuários

4. DDNS
Suporte para serviços DDNS Samsung 


5. Máximo de acessos de usuários
10 usuários

H. Nível de Acesso de Usuário


1. Administrador
Privilégio de controle total


2. Operador
Somente monitoramento ao vivo


3. Usuário
Privilégios configuráveis individualmente

I. Gerenciamento de Eventos


1. Entrada de Alarme
Memória intermediária de imagens de Pré/Pós alarme, Gravação de imagem: Cartão de Memória SD


2. Detecção de movimento

Notificação de evento, Ativação da saída de alarme, Operação automática

3. Programação
Transferência de imagem JPEG: FTP 
Gravação de imagem: Cartão de Memória SD, função PTZ
J. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operacionais Suportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7


2. Navegador Suportado
Internet Explorer 6 ou mais recente


3. Controle PTZ
Sim

4. Atualização do Software

Utilização da Interface do Usuário através do Visualizador de Internet

K. Fluxo de transmissão RTP/RTSP 
    com Video Player

QuickTime, VLC player

L. Software de Gerenciamento de Vídeo
Samsung CMS, aplicação de terceiros

2.08
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada


1. NTSC
24V CA, 60 Hz


2. PAL
24V CA, 50 Hz

B. Consumo
16W no máximo

2.09
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 20% ~ 80% 

2.10
CERTIFICAÇÕES


A. FCC 
B. CE 
2.11
GARANTIA

A. 3 anos, peças e mão de obra
SNP-3301 Modelos _ 2010

