MODEL : 37배 네트워크 스피드돔 카메라 (SNP-3371TH)
1. 개 요 
    SNP-3371TH는 SV DSP를 채용한 H.264. MPEG4, JPEG 영상 압축 37배 네트워크 PTZ 돔 카메라이다. 

37배 (f3.5~129.5mm) 자동초점 광학줌으로 AUTO-TRACKING 및 SD CARD 저장하며 양방향
오디오 지원한다.  0.0001 Lux @F1.6의 하우징 일체형 37배 네트워크 PTZ 돔 카메라 이다
2. 기 능 및 구 성    

1) H.264, MPEG-4, JPEG 듀얼영상 압축 알고리즘, SD CARD 저장 기능
2) 수평해상도 560TV본 , 최저조도 0.0001  Lux, AUTO-TRACKING
     3) 고성능 37배 광학줌 카메라 (f3.5~129.5mm), 최고 592배(디지털 16배포함)
     4) RS-485, 센서 4개입력 / 2개 출력, 방진방수(IP66)
3. 제 원          

1) 촬상소자 : 1/4” Color Vertical Double Density Interline CCD, 41만화소

총 화소수 811(H)Ⅹ508(V), 2 : 1Interlace
2) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원(IPOLIS)
3) 영상압축속도 : VGA 30 frames/sec

4) 해 상 도 : 704X480, 640X480, 352X240
5) 오디오 인터페이스 : AUDIO 입력 (Mini MIC)Ⅹ1
6) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIEWER, 
7) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
8) 부가기능 : SD CARD 저장, BNC 출력, IP66
9) 수평해상도 : 560TV본 이상/680TV B/W), WDR 기능
10) 최저조도 : 0.0001 lux@F1.6
11) 프로트콜 : IPv6, RS-485, AUTO-TRACKING
12) Day & Night 기능 : On/Off (ICR Filter change)

13) S/N비(AGC Off) : 52dB, Sens-up On/Off (128X) 

14) 렌즈특성 : 초점거리 3.5mm(Wide) ~ 129.5mm(Tele) 37배, 최대구경비 F1.6~3.9
                     렌즈화각 H : 55.5°~1.59°, V : 42.5°~1.19°
15) Pan 속도 : 360°(500°/sec),  Tilt 속도 -5°~186° (500°/sec)

16) 소비전력 : Max.25W, 사용전원 24V AC , PoE+
16)중량 (adaptor제외) : 4.6Kg

17)크기(WxHxD) : 317(Ø)Ⅹ248(H)mm
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