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SNP-3430H CAMARA DE RED
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SNP-3430H CAMARA DE RED

A.
Esta cámara tiene un CCD de 1/4" y deberá generar una resolución de 600 Líneas bajo situaciones de iluminación mínima de hasta 0,7 Lux.

B.
La cámara deberá proporcionar funciones de panoramización e inclinación de alta velocidad de 180( y 360( (dependiendo de la opción seleccionada).
C.
Además de ello, estos modelos incluyen las funciones de compensación de luz de fondo, WDR, VPS y Análisis de Vídeo Inteligente.

2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión / Corriente de entrada
Clase 2, 24V ~ 50/60 Hz, hPOE 44 ~ 57V

B. Consumo
20W como máximo, si el calentador estuviere apagado


50W máximo, si el calentador estuviere encendido


hPOE 24W

2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de Imagen

CCD Ex-view HAD PS de 1/4"
B. Total de Píxeles 


1. NTSC
811(H) x 508(V)

2. PAL

795(H) x 596(V)
C. Píxeles Efectivos 


1. NTSC

768(H) x 494(V)

2. PAL

752(H) x 582(V)
D. Sistema de Barrido

Progresivo (si VPS estuviere Activado), Entrelaceado (si WDR estuviere Activado)

E. Sincronización

Interna

F. Frecuencia


1. NTSC

15,734 kHz (H), 59,94 Hz (V)


2. PAL

15,625 kHz (H), 50 Hz (V)

G. Resolución Horizontal

Modo Color: 600 Líneas de TV 

H. Iluminación Mínima
Modo Color: 0,7 Lux (50 IRE@F1.6), 



Modo B&N: 0,007 Lux (50 IRE@F1.6)

I. Relación S/R (señal Y)
52 dB

J. Salida de Vídeo
CVBS: 1.0 Vp-p, 75 ohmios, compuesta

2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
43x

B. Distancia Focal
3,2 ~ 138,5 mm

C. Relación Máxima de Apertura
F1.6 (Wide), F3.7 (Tele)

D. Distancia Mínima del Objeto
1 m 

E. Campo de Visión Angular
61,2( (Wide) ~ 1,47( (Tele) (H)



42,7( (Wide) ~ 1,1( (Tele) (V)

F. Foco
AF, AF de Una Captura, Manual

G. Velocidad de Movimiento del Zoom
Máximo 3,2 seg (Wide ( Tele)

H. Tipo de Lente
Iris Automático DC

I. Tipo de Montura
Integrada en la placa
2.06
ESPECIFICACIONES DE PAN/TILT/ROTACION
A. Alcance de Panoramización
360( continuo
B. Velocidad de Panoramización
Preajuste: 360(/seg 


Manual: 0,05(/seg  ~ 200(/seg
C. Alcance de Inclinación
180( (-0( ~ 180()

D. Velocidad de Inclinación
Preajuste: 360(/seg


Manual: 0,05(/seg  ~ 200(/seg

E. Precisión del Preajuste
255 
2.07
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla
Inglés

B. Título de la Cámara
On, Off (Hasta 32 caracteres)

C. Día / Noche
Automática (IRC), Modo Colorido e Modo P&B

D. Detección de Movimiento
Sí
E. Rango Dinámico Amplio 


1. NTSC
128x


2. PAL
160x

F. Compensación de la Luz de Fondo
Desactivada (Off), BLC)

G. Mejora de Contraste
XDR (Rango Dinámico Extendido)



(Desactivado (Off), Bajo, Mediano, Alto)

H. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

I. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables, poligonales)

J. Reducción de Ruido Digital
Filtro de Ruidos 2D+3D Adaptable al Movimiento (Desactivada (Off), Baja, Mediana, Alta)

K. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Desactivada (Off), Automática (2x ~ 512x)

L. Control de Ganancia
Desactivado (Off), Bajo, Mediano, Alto, Manual

M. Balance de Blanco
AWT (entrada), ATW (salida), AWC, Manual

N. Velocidad del Obturador Electrónico


1. NTSC
Desactivada (Off), A.FLK, Manual                               (1/120 ~ 1/10.000 seg)


2. PAL
Desactivada (Off), A.Flk, Manual                                   (1/100 ~ 1/10.000 seg)

O. Zoom Digital
16x

P. Rotación
Off, On

Q. Perfil
Sí
R. VPS
Off, On

S. Funciones de Análisis de Vídeo Inteligente
Objeto fijo, Objeto móvil

T. PIP (Picture In Picture)
Off, On

U. Programación 
Programación por Día/Hora

V. Comunicación
RS-485/422, Control coaxial

W. Protocolo RS-485
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell (DK6), Honeywell (VCLTP), Vicon, GE (Kalatel) y AD

X. Alarma 
8 Entradas, 4 Salidas (Relé)

2.08
ESPECIFICACIONES DE RED

A. Ethernet
RJ-45 (10/100 BASE-T)

B. Formato de Compresión de Vídeo
H.264, MPEG4, MJPEG

C. Resolución

1. NTSC
704x480, 640x480, 352x240


2. PAL
704x576, 640x480, 352x288

D. Velocidad de Cuadros


1. NTSC
30 fps


2. PAL
25 fps

E. Ajuste de la Calidad del Vídeo
H.264/MPEG4: Nivel de Compresión, Nivel de Tasa de Bits Blanco



MJPEG: Control de Nivel de Calidad

F. Método de Control de la Tasa de Bits
H.264/MPEG4: CBR ó VBR



MJPEG: VBR

G. Funcionalidad de Flujo de Transmisión
Flujo de Transmisión Múltiple (Hasta 10 Perfiles)

H. E/S de Audio
Entrada de Línea / Salida de Línea

I. Formato de Compresión de Audio
G.711 (-law
J. Comunicación de Audio
Bidireccional

K. IP
IPv4, IPv6

L.  Protocolo

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS 
M. Seguridad

Autenticación de login HTTPS (SSL), Autenticación por login Digest, Filtrado de dirección IP, Registro de acceso de usuarios 

N. Método de Flujo de Transmisión
Unicast / Multicast
O. Máximo de accesos de usuarios
10 usuarios en el modo Unicast
P. Ranura para Tarjeta de Memoria

Ranura para Tarjeta de Memoria SD/SDHC

Q. Conformidad con ONVIF

Sí
R. Sistema Operativo Soportado

     para el Visualizador de Internet
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,                  MAC OS

S. Navegador Soportado

Internet Explorer 6.0 ó más reciente, Firefox, Chrome, Safari

T. Administración Central

NET-I Viewer

2.09
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa
-50°C ~ +50°C 
B. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 20% ~ 80%


2.10
ESPECIFICACIONES MECANICAS

A. Dimensiones

( 178 mm x 290,5
B. Peso

4,5 Kg

2.11
CERTIFICACIONES


A. FCC (Clase A), certificada UL/cUL
B. CE (Clase A), certificada UL/cUL

2.12
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra
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