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SNP-3430H CÂMERA DE REDE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SNP-3430H CÂMERA DE REDE

A.
Esta câmera possui um CCD de 1/4" e deverá gerar uma resolução de 600 Linhas sob situações de iluminação mínima de até 0,7 Lux.

B.
A câmera deverá proporcionar funções de panoramização e inclinação de alta velocidade de 180( e 360( (dependendo da opção selecionada).
C.
Além disso, estes modelos incluem as funções de compensação de luz de fundo, WDR, VPS e Análise de Vídeo Inteligente.

2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão/Corrente de entrada
Classe 2, 24V ~ 50/60 Hz, hPOE 44 ~ 57V

B. Consumo
20W no máximo, se o aquecedor estiver desligado


50W máximo, se o aquecedor estiver ligado


hPOE 24W

2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de Imagem

CCD Ex-view HAD PS de 1/4"
B. Total de Pixels 


1. NTSC
811(H) x 508(V)

2. PAL

795(H) x 596(V)
C. Pixels Efetivos 


1. NTSC

768(H) x 494(V)

2. PAL

752(H) x 582(V)
D. Sistema de Varredura

Progressiva (se VPS estiver Ativado), Entrelaçada (se WDR estiver Ativado)

E. Sincronização

Interna

F. Frequência


1. NTSC

15,734 kHz (H), 59,94 Hz (V)


2. PAL

15,625 kHz (H), 50 Hz (V)

G. Resolução Horizontal

Modo Colorido: 600 Linhas de TV 

H. Iluminação Mínima
Modo Colorido: 0,7 Lux (50 IRE@F1.6), 



Modo P&B: 0,007 Lux (50 IRE@F1.6)

I. Relação S/R (sinal Y)
52 dB

J. Saída de Vídeo
CVBS: 1.0 Vp-p, 75 ohms, composta

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
43x

B. Distância Focal
3,2 ~ 138,5 mm

C. Relação Máxima de Abertura
F1.6 (Wide), F3.7 (Tele)

D. Distância Mínima do Objeto
1 m 

E. Campo de Visão Angular
61,2( (Wide) ~ 1,47( (Tele) (H)



42,7( (Wide) ~ 1,1( (Tele) (V)

F. Foco
AF, AF de Uma Captura, Manual

G. Velocidade de Movimento do Zoom
Máximo 3,2 seg (Wide ( Tele)

H. Tipo de Lente
Auto Íris DC

I. Tipo de Montagem
Integrada na placa
2.06
ESPECIFICAÇÕES DE PAN/TILT/ROTAÇÃO
A. Alcance de Panoramização
360( contínuo
B. Velocidade de Panoramização
Pré-ajuste: 360(/seg 


Manual: 0,05(/seg  ~ 200(/seg
C. Alcance de Inclinação
180( (-0( ~ 180()

D. Velocidade de Inclinação
Pré-ajuste: 360(/seg


Manual: 0,05(/seg  ~ 200(/seg

E. Precisão do Pré-ajuste
255 
2.07
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela
Inglês

B. Título da Câmera
On, Off (Até até 32 caracteres)

C. Dia/Noite
Automática (IRC), Modo Colorido e Modo P&B

D. Detecção de Movimento
Sim

E. Faixa Dinâmica Ampla 


1. NTSC
128x


2. PAL
160x

F. Compensação da Luz de Fundo
Desativada (Off), BLC)

G. Melhoria de Contraste
XDR (Faixa Dinâmica Estendida)



(Desativado (Off), Baixo, Médio, Alto)

H. Estabilização Digital da Imagem
On, Off

I. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis, poligonais)

J. Redução de Ruído Digital
Filtro de Ruídos 2D+3D Adaptável ao Movimento (Desativada (Off), Baixa, Média, Alta)

K. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Desativada (Off), Automática (2x ~ 512x)

L. Controle de Ganho
Desativado (Off), Baixo, Médio, Alto, Manual

M. Balanço de Branco
AWT (entrada), ATW (saída), AWC, Manual

N. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. NTSC
Desativada (Off), A.FLK, Manual                               (1/120 ~ 1/10.000 seg)


2. PAL
Desativada (Off), A.Flk, Manual                                   (1/100 ~ 1/10.000 seg)

O. Zoom Digital
16x

P. Rotação
Off, On

Q. Perfil
Sim

R. VPS
Off, On

S. Funções de Análise de Vídeo Inteligente
Objeto fixo, Objeto móvel

T. PIP (Picture In Picture)
Off, On

U. Programação 
Programação por Dia/Hora

V. Comunicação
RS-485/422, Controle coaxial

W. Protocolo RS-485
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell (DK6), Honeywell (VCLTP), Vicon, GE (Kalatel) e AD

X. Alarme 
8 Entradas, 4 Saídas (Relé)

2.08
ESPECIFICAÇÕES DE REDE

A. Ethernet
RJ-45 (10/100 BASE-T)

B. Formato de Compressão de Vídeo
H.264, MPEG4, MJPEG

C. Resolução


1. NTSC
704x480, 640x480, 352x240


2. PAL
704x576, 640x480, 352x288

D. Velocidade de Quadros


1. NTSC
30 fps


2. PAL
25 fps

E. Ajuste da Qualidade do Vídeo
H.264/MPEG4: Nível de Compressão, Nível de Taxa de Bits Alvo



MJPEG: Controle de Nível de Qualidade

F. Método de Controle da Taxa de Bits
H.264/MPEG4: CBR ou VBR



MJPEG: VBR

G. Funcionalidade de Fluxo de Transmissão
Fluxo de Transmissão Múltiplo (Até 10 Perfis)

H. E/S de Áudio
Entrada de Linha / Saída de Linha

I. Formato de Compressão de Áudio
G.711 (-law
J. Comunicação de Áudio
Bidirecional

K. IP
IPv4, IPv6

L.  Protocolo

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS 
M. Segurança

Autenticação de login HTTPS (SSL), Autenticação por login Digest, Filtragem de endereço IP, Registro de acesso de usuários 

N. Método de Fluxo de Transmissão
Unicast / Multicast
O. Máximo de acessos de usuários
10 usuários no modo Unicast
P. Slot para Cartão de Memória

Slot para Cartão de Memória SD/SDHC

Q. Conformidade com ONVIF

Sim

R. Sistema Operacional Suportado

     para o Visualizador de Internet
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,                  MAC OS

S. Navegador Suportado

Internet Explorer 6.0 ou mais recente, Firefox, Chrome, Safari

T. Gerenciamento Central

NET-I Viewer

2.09
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-50°C ~ +50°C 
B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 20% ~ 80%


2.10
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões

( 178 mm x 290,5
B. Peso

4,5 kg

2.11
CERTIFICAÇÕES


A. FCC (Classe A), certificada UL/cUL
B. CE (Classe A), certificada UL/cUL

2.12
GARANTIA

A. 3 anos, peças e mão de obra
SNP-3430H- Nov2010

