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MODEL : 1.3메가 HD 네트워크 PTZ 카메라 (SNP-5300H)

1. 개 요                  

SNP-5300H는 1.3메가픽셀(1280x1024), 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고
30배 광학 줌을 내장한 하우징일체형 네트워크 PTZ 카메라이다. 네트워크를 통해 편리하게
감시하며, 실시간 영상전송이 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 130만화소, HD(1280x1024)지원, 최대 30fps, 최저조도 0.0005Lux
2) 30배(3.5 ~ 105mm)광학 줌, 최고 360배(디지털 12배포함)
3) 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)
4) RS-485통신, SD/SDHC슬롯지원, IP66, ONVIF

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3” 1.3M Exmor CMOS, 130만화소
 총화소수 1,392(H) x 1,076(V), 유효화소수 1,368(H) x 1,049(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 1280×1024 / 1280×960 / 1280×720 / 1024×768 / 800×600 외
4) 프레임레이트     : H.264/MJPEG 최대 30fps(모든 해상도)
5) 팬/틸트범위      : 360°Endless / 210°(-15°~ 195°)
6) 최저조도         : Color 0.5Lux(F1.35, 50IRE), 0.2Lux(F1.35, 30IRE)
                   B/W   0.03Lux(F1.35, 50IRE), 0.0005Lux(Sens-up, 60배)
7) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W
8) 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR(90dB)
9) 알람 입/출력     : 4 In / 2 Out
10) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 
11) 통합관리S/W      : SSM, Smart Viewer
12) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
13) 기타             : RS-485통신, SD/SDHC슬롯, UPnP
14) 방진방수         : IP66등급
15) 동작온습도       : -50℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
                   -30℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하(POE+)
16) 입력전원         : AC 24V ±10%, PoE+(Class3) 
17) 소비전력         : 히터 Off시 최대 15W, 히터 On시 최대 25W(POE+), 최대 53W(24V)        
18) 크기 및 무게     : 220.0(Ø)Ⅹ293.6(H), 3.2Kg
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