MODEL : 1.3Mega HD NETWORK PTZ CAMERA (SNP-5430)


1. 개 요                  

SNP-5430는 1.3메가 픽셀(1280 x 1024), 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고
43배 광학 줌을 내장한 네트워크 PTZ 카메라로 영상을 인터넷을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 실내형 카메라이다 
    
2. 기 능 및 구 성    
 
1) 최대 1.3메가픽셀(1280 x 1024) 해상도 지원
2) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원, Auto-Tracking
3) 43배(3.5 ~ 150.5mm) 광학 줌
4) SD/SDHC/SDXC슬롯 지원, ONVIF Profile S 지원, RS-485

3. 제 원          

1) 영상출력        : RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)
2) 촬상소자        : 1/4형 PS CMOS, 총 화소수 1,392(H) X 1,076(V)
유효 화소수 1,368(H) x 1,049(V)
3) 초점거리        : 3.5 ~ 150.5mm, 43배 광학줌 
4) 저조도특성      : Color 0.3lux, B/W 0.006lux (F1.4, 30IRE)
5) 렌즈화각        : H 53.92°(Wide) ~ 1.396°(Tele) / V 44.08°(Wide) ~ 1.12°(Tele)
6) P/T 범위/속도   : 360°Endless (최대 700°/sec),  -15°~ 195°(최대 700°/sec)
7) Auto-Tracking   : On / Off
8) 역광보정        : Off / BLC / HLC / WDR(120dB)
9) 지원해상도      : 1280(H) X 1024(V), 1280 X 720P, 1024 X 768 등
10) 알람입출력      : 입력 4개 / 출력 2개
11) 오디오 통신     : 양방향(G.711 u-law, G.726)
12) 뷰어            : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)
13) 지능형영상분석  : MD, Tampering(Scene Change), 가상선, 발생/소멸, 출/입,
소리 검출, 얼굴 검출
14) 부가기능        : ONVIF Profile S, RS-485,  SD/SDHC/SDXC슬롯 지원(SD)
15) 동작온/습도     : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH
16) 사용/소비전력   : 24V AC / PoE+ , 최대 20W
17) 중량/크기       : 2.2kg, 152(Ø) x 218(H)mm
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