MODEL : 2Mega Full HD NETWORK PTZ CAMERA (SNP-6200)


1. 개 요                  

SNP-6200은 2메가 픽셀(2010 x 1108), 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고
20배 광학 줌을 내장한 네트워크 PTZ 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 네트워크 카메라이다 
    
2. 기 능 및 구 성    
 
1) 최대 2메가픽셀(2010 x 1108) 해상도 지원
2) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원, 스마트 코덱(ROI)
3) 20배(4.45 ~ 89mm) 광학 줌, POE+
4) 최저조도 0.001Lux, ONVIF 지원

3. 제 원          

1) 영상출력 : RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)
2) 촬상소자 : 1/3" Progressive Scan CMOS
총 화소수 2,010(H) X 1,108(V), 유효 화소수 1,944(H) x 1,092(V)
3) 초점거리 : 4.45 ~ 89mm, 20배 광학줌, 8배 디지털줌
4) 렌즈화각 : H 56.56°(Wide) ~ 3.10°(Tele) / V 43.32°(Wide) ~ 2.34°(Tele)
5) 비디오 압축방식 : H.264, MJPEG
6) 지원해상도 : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P, 1024 X 768 등
7) 알람입출력 : 입력 4개 / 출력 2개(Relay)
8) 오디오 통신 : 양방향(G.711 u-law)
9) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER
10) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
11) ONVIF 대응 : 지원
12) 최저조도 : 0.001Lux
13) 부가기능 : 지능형 영상분석기능, RS-485/422제어
14) IP 지원 : IPV4, IPV6
15) 동작온도 / 습도 : -10°C ~  +55°C / ~ 90% RH
16) 사용전력 / 소비전력 : 24V AC, POE+(802.3at) , 최대 21W
17) 중량 : 2.2kg
18) 크기: 155(Ø) x 243.4(H)mm
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