MODEL : 2Mega Full HD NETWORK IR PTZ CAMERA (SNP-6200RH)


1. 개 요                  

SNP-6200RH는 2메가 픽셀(2010 x 1108), 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고
20배 광학 줌을 내장한 하우징 및 IR 일체형 네트워크 PTZ 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을
통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 네트워크 카메라이다 
    
2. 기 능 및 구 성    
[image: ] 
1) 최대 2메가픽셀(2010 x 1108) 해상도 지원
2) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원, 스마트 코덱(ROI)
3) 20배(4.45 ~ 89mm) 광학 줌
4) 최저조도 0Lux(IR on시), ONVIF 지원, IP66, IK10

3. 제 원          

1) 영상출력        : RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)
2) 촬상소자        : 1/3" CMOS, 총 화소수 2,010(H) X 1,108(V)
유효 화소수 1,944(H) x 1,092(V)
3) 초점거리        : 4.45 ~ 89.5mm, 20배 광학줌, 8배 디지털줌 
4) 렌즈화각        : H 62.9°(Wide) ~ 3.10°(Tele) / V 43.32°(Wide) ~ 2.34°(Tele)
5) Pan 범위/속도   : 360°Endless (250°/sec),  Tilt 범위/속도 : -5°~ 185°(250°/sec)
6) 비디오 압축방식 : H.264, MJPEG
7) 지원해상도      : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등
8) 알람입출력      : 입력 4개 / 출력 3개(Aux포함,Relay지원)
9) 오디오 통신     : 양방향(G.711 u-law, G.726)
10) 뷰어           : WEB VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)
11) 지능형영상분석 : MD, Tampering(Scene Change), Virtual line, Enter/Exit,
Appear/Disappear, Face Detection 
12) 최저조도       : 0Lux (IR On) 
13) IR 가시거리    : 최대 100M
14) 부가기능       : ONVIF, RS-485/422제어,  SD/SDHC슬롯 지원
15) 방진/방수/충격 : IP66, IK10 등급
16) 동작온/습도    : -50°C ~ +55°C / ~ 100% RH
17) 사용/소비전력  : 24V AC Only / 6A 어댑터, 최대 35W(히터 사용시 90W)
18) 중량/크기      : 6.9kg, 크기: 248(Ø) x 399.5(H)mm
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