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MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 IR PTZ 카메라 (SNP-6230RH)

1. 개 요                  

SNP-6230RH는 23배 광학 줌을 내장한 하우징/IR 일체형 네트워크 PTZ 카메라이다. 실내/외 환경에 최적으로 설계되었으며 야간 이중상 현상을 개선하여 선명한 모니터링이 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 최대 2메가픽셀(1920 x 1080) 해상도 지원
2) 23배(4.4 ~ 101.2mm) 광학 줌 (16배 디지털)
3) 최저조도 0Lux(IR on시), ONVIF 지원
4) 오토 트래킹, 방위각 설정, IP66, IK10

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.8형 2.38M CMOS
 총화소수 1,952(H) X 1,116(V), 유효 화소수 1,944(H) x 1,104(V) 
2) 초점거리         : 4.4 ~ 101.2mm, 23배 광학 줌 (16배 디지털 줌)
3) 렌즈화각         : H 63.68°(Wide) ~ 3.1°(Tele) / V 37.52°(Wide) ~ 1.76°(Tele)
4) Pan 범위/속도    : 360°Endless (250°/sec),  Tilt 범위/속도 : -5°~ 185°(250°/sec)
5) 최저조도         : COLOR 0.1Lux(F1.6, 30IRE), 0.0005Lux(2sec, F1.6, 30IRE) 
B/W   0Lux(IR)
6) 야간가시거리     : 100M (줌 연동 IR 2개)
7) Auto-Tracking    : On / Off
8) 비디오 압축방식  : H.264, MJPEG
9) 지원해상도       : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등
10) 알람입출력       : 입력 4개 / 출력 3개
11) 오디오 통신      : 양방향(G.711 u-law/ G.726 선택)
12) 뷰어             : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager), 웹뷰어
13) 지능형영상분석   : MD, Tampering, 가상선, 발생/소멸, 출/입, 소리검출, 얼굴검출(4)
14) 부가기능         : ONVIF profile S, RS-485/422, SD/SDHC/SDXC(128GB)슬롯, 방위각 설정
15) [bookmark: _GoBack]동시접속자       : 15명(유니캐스트)
16) 방진/방수/충격   : IP66, IK10
17) 동작온/습도      : -50°C ~ +55°C / ~ 90% RH
18) 사용/소비전력    : 24V AC only(6A 어댑터) , 최대 90W(히터, IR 사용시)
19) 중량/크기        : 7.1kg, 248(Ø) x 399.5(H)mm
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