MODEL : 2Mega Full HD NETWORK PTZ CAMERA (SNP-6320H)


1. 개 요                  

SNP-6320H는 2메가 픽셀(1920 x 1080), 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고
32배 광학 줌을 내장한 하우징 일체형 네트워크 PTZ 카메라로 영상을 인터넷을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 카메라이다 
    
2. 기 능 및 구 성    
 
1) 최대 2메가픽셀(1920 x 1080) 해상도 지원
2) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원, Auto-Tracking
3) 32배(4.44 ~ 142.6mm) 광학 줌
4) SD/SDHC/SDXC슬롯 지원, ONVIF 지원, RS-485, IP66, IK9

3. 제 원          

1) 영상출력        : RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)
2) 촬상소자        : 1/2.8" PS CMOS, 총 화소수 1,952(H) X 1,236(V)
유효 화소수 1,944(H) x 1,224(V)
3) 초점거리        : 4.44 ~ 142.6mm, 32배 광학줌 
[bookmark: _GoBack]4) 저조도특성      : Color 0.003lux, B/W 0.0001lux (2sec, F1.6, 30IRE)
5) 렌즈화각        : H 62.8°(Wide) ~ 2.23°(Tele) / V 36.8°(Wide) ~ 1.26°(Tele)
6) P/T 범위/속도   : 360°Endless (최대 700°/sec),  -15°~ 195°(최대 700°/sec)
7) Auto-Tracking   : On / Off
8) 비디오 압축방식 : H.264, MJPEG
9) 지원해상도      : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등
10) 알람입출력     : 입력 4개 / 출력 2개
11) 오디오 통신    : 양방향(G.711 u-law, G.726)
12) 뷰어           : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)
13) 지능형영상분석 : MD, Tampering(Scene Change), 가상선, 발생/소멸, 출/입,
 소리 검출, 얼굴 검출
14) 부가기능       : ONVIF, RS-485,  SD/SDHC/SDXC슬롯 지원
15) 방진/방수/충격 : IP66, IK9
16) 동작온/습도    : -50°C ~ +55°C (PoE+ : -30°C ~ +55°C) / ~ 90% RH
17) 사용/소비전력  : 24V AC / PoE+ , 최대 65W(AC 24V 히터 사용시)
18) 중량/크기      : 3.3kg, 220(Ø) x 293.6(H)mm
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