[image: ]
 (
제품
 
사양서
)

MODEL : 2Mega Full HD NETWORK PTZ CAMERA (SNP-6321)

1. 개 요                  

SNP-6321은 2메가 픽셀(1920 x 1080), 최대 60fps 속도로 영상 모니터링이 가능하다. 32배 광학 줌을 내장한 네트워크 PTZ 카메라로 네트워크 망을 통해 편리하게 전천후 감시할 수 있는 실내형
카메라이다 
    
2. 기 능 및 구 성    
 
1) 최대 2메가픽셀(1920 x 1080) 해상도 지원
2) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원, 최저조도 0.00025lux
3) 32배(4.44 ~ 142.6mm) 광학 줌, Defog, 방위각 표시
4) SD/SDHC/SDXC슬롯 지원, ONVIF 지원, RS-485

3. 제 원          

1) 영상출력        : RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)
2) 촬상소자        : 1/2.9형 PS CMOS
 총 화소수 1952(H) X 1116(V), 유효 화소수 1,944(H) x 1,104(V)
3) 초점거리        : 4.44 ~ 142.6mm, 32배 광학줌 
4) 저조도특성      : Color 0.15lux(1/30, F1.6, 30IRE), 0.0025lux(2sec, F1.6, 30IRE)
[bookmark: _GoBack] B/W 0.015lux (1/30, F1.6, 30IRE), 0.00025lux(2sec, F1.6, 30IRE)
5) 렌즈화각        : H 62.8°(Wide) ~ 2.23°(Tele) / V 36.8°(Wide) ~ 1.26°(Tele)
6) P/T 범위/속도   : 360°Endless (최대 700°/sec),  -15°~ 195°(최대 700°/sec)
7) 비디오압축방식  : H.264, MJPEG
8) 지원해상도      : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등
9) 알람입출력      : 입력 4개 / 출력 2개
10) 오디오 통신     : 양방향(G.711 u-law, G.726)
11) 뷰어            : SMART VIEWER, SSM(Samsung  Security  Manager)
12) 동시접속자      : 10명 (유니캐스트 모드)
13) 지능형영상분석  : MD, 템퍼링, 가상선, 발생/소멸, 출/입, 소리 검출, 얼굴 검출
14) 부가기능        : ONVIF Profile S, RS-485, SD/SDHC/SDXC슬롯 지원
15) 동작온/습도     : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH
16) 사용/소비전력   : AC 24V ±10% / PoE+ , 최대 20W
17) 중량/크기       : 1.8kg, 152(Ø) x 218.0(H)mm
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