MODEL : VGA NETWORK Vandal-DOME IR CAMERA (SNV-1080R)


1. 개 요                  

SNV-1080R은 최신 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 가변초점렌즈 반달 돔 카메라로
영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, IR LED 장착으로 어둠속에서도 선명한
영상전송이 가능한 IR 네트워크 카메라이다. 
     
2. 기 능 및 구 성    
 
1) H.264, MJPEG 영상코덱 지원  
2) IPv4/IPv6 지원, ONVIF 지원 
3) 2.2 ~ 7.7mm(3.5배) 가변 초점렌즈(F1.2)
4) 최저조도 0Lux(IR LED On), Face Detection기능, IP66

3. 제 원          

1) 영상출력 : RJ-45 1CH
2) 촬상소자 : 1/4형 PS CMOS
총 화소수 680(H) X 512(V), 유효 화소수 640(H) x 480(V)
3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원
4) 영상압축속도 : 640 x 480 VGA 30 fps 지원
5) 지원해상도 : 640(H) x 480(V), 320 X 240, 160 X 120 
6) 알람입출력/오디오통신 : 1CH / 양방향(G.711 μ-law)
7) 초점거리/화각 : 2.2 ~ 7.7mm(3.5배) / H: 94°(W) ~26.5°(T), V: 70°(W) ~ 20°(T)
8) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER
9) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
10) 최저조도 : 0Lux (IR LED On)
11) 부가기능: PoE 지원, Face Detection
12) 방진/방수 등급 : IP66 
13) 동작온/습도 : -10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH 
14) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC, Max 6.2W(POE사용시)
15) 중량 : 788g
16) 크기: 137(Ø) x 105.9(H)mm
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