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SNV 3080 CAMARA DOMO DE RED, H.264, ANTIVANDALISMO, WDR
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES
A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SNV-3080 CAMARA DOMO DE RED, H.264, ANTIVANDALISMO, WDR
A. 
Esta cámara de red deberá tener una lente varifocal de 2,8 ~ 11 mm y generar 30fps en tiempo real con Alta Resolución (4CIF).
B.
La cámara deberá proveer compresión de vídeo con codificación múltiple H.264, MPEG-4 y MJPEG. La cámara deberá incluir una Ranura para tarjeta de Memoria SD para Grabación Interna, además de entrada/salida de alarma.
C.
La cámara deberá soportar las funciones WDR (Rango Dinámico Amplio), Barrido Progresivo, PoE, XDR (Rango Dinámico Extendido), Reducción de Ruido Dinámico Adaptable al Movimiento, Máscaras de privacidad y Estabilización Digital de la Imagen.
D.
La cámara deberá ofrecer las funciones día/noche (a través de Filtro de Corte IR), soporte para audio bidireccional y Análisis de Vídeo Inteligente.
D. 
La cámara deberá ser alojada dentro de un involucro resistente al vandalismo con nivel de protección IP66 y deberá ser equipada con un ventilador/calentador adecuados para instalación en ambientes externos. 

E. 
La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino y Coreano.
2.03
CAMARA

A. Tipo

Color

B. Dispositivo de Imagen
CCD Súper HAD PS
C. Tamaño
1/3”

D. Barrido
Progresivo (cuando el modo WDR esté activado, Barrido entrelaceado)
E. Píxeles


1. Total
NTSC: 811 x 508, PAL: 795 x 596

2. Efectivos
NTSC: 768 x 494, PAL: 752 x 582
F. Barrido 

1. Horizontal (modo interno)
NTSC: 15,734 Hz, PAL: 15,625 Hz


2. Vertical (modo interno)
NTSC: 59,94 Hz, PAL: 50 Hz 

G. Iluminación Mínima


1. Modo Color, Sensibilidad

    desactivada
0,12 Lux (15 IRE), 0,2 Lux (30 IRE),                                       0,4 Lux (50 IRE)

2. Modo Color, Sensibilidad 512x
0,00023 Lux (15 IRE),                                                         0,0005 Lux (30 IRE), 0,0008 Lux (50 IRE)

3. Modo Blanco y Negro, Sensibilidad
0,12 Lux (15 IRE), 0,2 lux (30 IRE), 
desactivada                                                 0,4 Lux (50 IRE)


4. Blanco y Negro, Sensibilidad 512x
0,000023 Lux (15 IRE), 0,00005 Lux (30 IRE),



0,00008 Lux (50 IRE)

G. Funciones

1. Número de zonas de privacidad
12 cada (método poligonal)
2. Día/Noche
Modo Color, B&N, Automático (método suave)
3. Rango Dinámico Extendido (XDR)
On, Off, ajuste de nivel


4. Rango Dinámico Amplio
NTSC: On, Off (128x)


PAL, On, Off (160x)

5. Zoom Digital
1x ~ 16x (pasos de 0,1x)

6. PIP (Picture In Picture)
On, Off

7. Velocidad del obturador electrónico
NTSC, 1/60 ~ 1/10Kseg


PAL 1/50 ~ 1/10Kseg

8. Supresión de temblado
On, Off

9. Sensibilidad (Integración de cuadros)
2x ~ 512x

10. Compensación de Luz de Fundo
On, Off (ajuste por área)
11. AGC
On, Off (ajuste de nivel máximo)

12. Balance de Blanco
ATW1, ATW2, AWC, 


Manual (ATW1: 2.500 ~ 9.500(K


ATW2: 2.000 ~ 10.000(K)

13. Reducción de Ruido Digital
On, Off (adaptable 3D + 2D)

14. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

15. Identificación de la Cámara
On, Off (Hasta 54 caracteres, 2 líneas)

16. Características Adicionales
Detalles, Reverso (H/V), Positivo/Negativo, PIP

I. Resolución 

1. Horizontal
600 Líneas de TV


2. Vertical
350 Líneas de TV

J. Salida de Vídeo
VBS 1.0vp-p

K.  Relación S/R
52dB
L. Lente


1. Distancia Focal
2,8 ~ 11 mm


2. Relación de Zoom
3,9x


3. Relación de Apertura
F1.2


4. Campo de Visión Angular
Horizontal: 94,6( (Wide) ~ 28,8( (Tele)



Vertical: 68,4( (Wide) ~ 21,6( (Tele)


5. Tipo de Accionamiento
AI (DC)

6. Tipos de Montura
Tipo integrada en la placa
M. Alimentación  


1. Requisitos de Alimentación 
Dual (12V CC / 24V CA), PoE


2. Consumo
8W como máximo


3. LED indicador
Sí
2.04
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Sistema Operativa
Linux, incorporado

B. Hardware de la Tarjeta de Red


1. Memoria Flash
32 Mbytes

2. RAM
256 Mbytes

3. Ethernet
RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Salida de Vídeo
VBS 1.0Vp-p


5. Audio
Entrada de línea / Salida de línea

6. Ranura para Tarjeta de Memoria SD
Si (SD, SDHC)


7. PoE
Si (IEEE802.3af)

C. Alarma
2 entradas, 2 salidas 

D. Vídeo


1. Compresión 
Codec múltiple H.264, MPEG-4, MJPEG (Posible de seleccionar H.264, MPEG-4) flujo de transmisión doble simultáneo


2. Resolución  4CIF
NTSC 704 x 480, PAL 704 x 576


3. Resolución VGA
640 x 480


4. Resolución CIF
NTSC 352 x 240, PAL 352 x 288


5. Velocidad Máxima de Cuadros
NTSC 30, 15, 8, 3, 1 fps



PAL: 25, 13, 6, 3, 1 fps


6. Calidad
Niveles 1 ~ 10 (CBR, VBR)

E. Audio

1. Compresión 
G.711 


2. Comunicación Bidireccional
Si

F. Control y Ajuste OSD de la Cámara
Menú OSD en el vídeo (entrada/salida del menú, movimiento vía Interfaz del Usuario en Internet)

G. Función Analítica de Vídeo Inteligente
Cambio de escena, Línea Virtual, Entrada/Salida, Aparecimiento/Desaparecimiento
H.  Protocolo de Red

1. IP v4
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS

2. IPv6
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP


3. Flujo de transmisión 
Unicast, Multicast


4. Seguridad
Autenticación por login HTTPS (SSL), Autenticación por login Digest, Filtrado de dirección IP, Registro de acceso de usuarios 


5. DDNS
Suporte para servicios DDNS Samsung y DDNS público

6. Máximo de accesos de usuarios
10 usuarios en el modo Unitransmisión, 20 usuarios en el modo Multitransmisión 
I. Nivel de Acceso de Usuarios

1. Administrador
Monitoreo en vivo, Control E/S de Alarma, Control de menú OSD y configuración 

2. Operador
Monitoreo en vivo, Control de E/S de Alarma

3. Usuario
Monitoreo en vivo

J. Administración de Eventos


1. Entrada de Alarma
Transferencia de imagen JPEG: FTP


Grabación de imagen JPEG: Tarjeta de Memoria SD


2. Detección de Vídeo Inteligente
Notificación en visualizador o por e-mail (incorporación de 1 imagen), Salida de alarma

3. Programación 
Transferencia de imagen JPEG: FTP, E-mail 
Grabación de imagen JPEG: Memoria SD

K. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operativos Soportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7


2. Navegador Soportado
Internet Explorer 6 ó más reciente

      
3. Idioma de Interfaz de Usuario
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino y Coreano


4. Actualización de Software
Utilización de Interfaz de Usuario a través de Visualizador de Internet

L. Flujo RTP/RTSP con Video Player
QuickTime, VLC player

M. Software de Administración de Vídeo
Samsung CMS, aplicación de terceros

N. Aplicación 
Aplicación de instalador IP para todos los dispositivos IP Samsung

O. SDK


1. HTTP API
Mando CGI: Ofrece funcionalidad para controlar cámaras y ajustar/recuperar valores de parámetros internos. Obtención de imágenes JPEG o flujo de transmisión MJPEG, Control de entrada/salida de alarma

2. RTP/RTSP API
Modo RTP, documento de mando RTSP


3. Active X API
ActiveX para la visualización de flujos de transmisión de datos de la camera IP

2.05
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa
-40°C ~ +50°C (ventilador /calentador internos)

B. Humedad Operativa
Humedad Relativa de 0% ~ 90% 

2.06
ESPECIFICACIONES FISICAS

A. Dimensiones
( 160 x 134,5 mm
B. Peso
1,28 Kg
C. Color
Gris Claro
D. Caja
Aluminio (Nivel de Protección IP66)
2.07
CERTIFICACIONES


A. Certificada UL 

B. Certificada UL según los estándares de seguridad canadienses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra
SNV 3080 AE-2010


