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SNV 3080 CÂMERA DOME DE REDE, H.264, ANTI-VANDALISMO, WDR
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	SISTEMA DE SEGURANÇA
DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA
NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO
NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO

PARTE 2 – PRODUTOS

2.01	GENERALIDADES
A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.
B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.
C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.
D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02	SNV-3080 CÂMERA DOME DE REDE, H.264, ANTI-VANDALISMO, WDR
A. 	Esta câmera de rede deverá possuir uma lente varifocal de 2,8 ~ 11 mm e gerar 30fps em tempo real com Alta Resolução (4CIF).
B.	A câmera deverá fornecer compressão de vídeo com codificação múltipla H.264, MPEG-4 e MJPEG. A câmera deverá incluir um Slot para cartão de Memória SD para Gravação Interna, além de entrada/saída de alarme.
C.	A câmera deverá suportar as funções WDR (Faixa Dinâmica Ampla), Varredura Progressiva, PoE, XDR (Faixa Dinâmica Estendida), Redução de Ruído Dinâmico Adaptável ao Movimento, Máscaras de privacidade e Estabilização Digital da Imagem.
D.	A câmera deverá oferecer as funções dia/noite (através do Filtro de Corte IR), suporte para áudio bidirecional e Análise de Vídeo Inteligente.
D. 	A câmera deverá ser alojada dentro de um invólucro resistente a vandalismo com nível de proteção IP66 e deverá ser equipada com um ventilador/aquecedor adequados para instalação em ambientes externos. 
E. 	A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês e Coreano.

2.03	CÂMERA
A. Tipo		Colorida
B. Dispositivo de Imagem	CCD Super HAD PS
C. Tamanho	1/3”
D. Varredura	Progressiva (quando o modo WDR estiver ativado, Varredura entrelaçada)

E. Pixels
	1. Total	NTSC: 811 x 508, PAL: 795 x 596
	2. Efetivos	NTSC: 768 x 494, PAL: 752 x 582
F. Varredura
	1. Horizontal (modo interno)	NTSC: 15,734 Hz, PAL: 15,625 Hz
	2. Vertical (modo interno)	NTSC: 59,94 Hz, PAL: 50 Hz 
G. Iluminação Mínima
	1. Modo Colorido, Sensibilidade
	     desativada	0,12 Lux (15 IRE), 0,2 Lux (30 IRE),                                       0,4 Lux (50 IRE)
	2. Modo Colorido, Sensibilidade 512x	0,00023 Lux (15 IRE),                                                         0,0005 Lux (30 IRE), 0,0008 Lux (50 IRE)
	3. Modo P&B, Sensibilidade desativada	0,12 Lux (15 IRE), 0,2 lux (30 IRE), 
0,4 Lux (50 IRE)
	4. P&B, Sensibilidade 512x	0,000023 Lux (15 IRE), 0,00005 Lux (30 IRE),
		0,00008 Lux (50 IRE)
G. Funções
1. Número de zonas de privacidade	12 cada (método poligonal)
2. Dia/Noite	Modo Colorido, P&B, Automático (método suave)
3. Faixa Dinâmica Estendida (XDR)	On, Off, ajuste de nível	
4. Faixa Dinâmica Ampla	NTSC: On, Off (128x)
	PAL, On, Off (160x)
5. Zoom Digital	1x ~ 16x (passos de 0,1x)
6. PIP (Picture In Picture)	On, Off
7. Velocidade do obturador eletrônico	NTSC, 1/60 ~ 1/10Kseg
	PAL 1/50 ~ 1/10Kseg
8. Supressão de tremulação	On, Off
9. Sensibilidade (Integração de quadros)	2x ~ 512x
10. Compensação da Luz de Fundo	On, Off (ajuste por área)
11. AGC	On, Off (ajuste de nível máximo)
12. Balanço de Branco	ATW1, ATW2, AWC, 
	Manual (ATW1: 2.500 ~ 9.500K
	ATW2: 2.000 ~ 10.000K)
13. Redução do Ruído Digital	On, Off (adaptável 3D + 2D)
14. Estabilização Digital da Imagem	On, Off
15. Identificação da Câmera	On, Off (Até 54 caracteres, 2 linhas)
16. Características Adicionais	Detalhes, Reverso (H/V), Positivo/Negativo, PIP
I. Resolução
	1. Horizontal	600 Linhas de TV
	2. Vertical	350 Linhas de TV
J. Saída de Vídeo	VBS 1.0vp-p
K.  Relação S/R	52dB
L. Lente
	1. Distância Focal	2,8 ~ 11 mm
	2. Relação de Zoom	3,9x
	3. Relação de Abertura	F1.2
	4. Campo de Visão Angular	Horizontal: 94,6 (Wide) ~ 28,8 (Tele)
		Vertical: 68,4 (Wide) ~ 21,6 (Tele)
	5. Tipo de Acionamento	AI (DC)
	6. Tipos de Montagem	Tipo integrada na placa
M. Alimentação 
	1. Requisitos de Alimentação	Dual (12V CC / 24V CA), PoE
	2. Consumo	8W no máximo
	3. LED indicador	Sim


2.04	ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
A. Sistema Operacional	Linux, incorporado
B. Hardware da Placa de Rede
	1. Memória Flash	32 Mbytes
	2. RAM	256 Mbytes
	3. Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
	4. Saída de Vídeo	VBS 1.0Vp-p
	5. Áudio	Entrada de linha / Saída de linha
	6. Slot para Cartão de Memória SD	Sim (SD, SDHC)
	7. PoE	Sim (IEEE802.3af)
C. Alarme	2 entradas, 2 saídas 
D. Vídeo
	1. Compressão	Codec múltiplo H.264, MPEG-4, MJPEG (selecionável H.264, MPEG-4) fluxo de transmissão duplo simultâneo
	2. Resolução 4CIF	NTSC 704 x 480, PAL 704 x 576
	3. Resolução VGA	640 x 480
	4. Resolução CIF	NTSC 352 x 240, PAL 352 x 288
	5. Velocidade Máxima de Quadros	NTSC 30, 15, 8, 3, 1 fps
		PAL: 25, 13, 6, 3, 1 fps
	6. Qualidade	Níveis 1 ~ 10 (CBR, VBR)
E. Áudio
	1. Compressão	G.711 
	2. Comunicação Bi-Direcional	Sim
F. Controle e Ajuste OSD da Câmera	Menu OSD no vídeo (entrada/saída do menu, movimento via Interface do Usuário na Internet)
G. Função Analítica de Vídeo Inteligente	Mudança da Cena, Linha Virtual, Entrada/Saída, Aparecimento/Desaparecimento
H.  Protocolo de Rede
	1. IP v4	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS
	2. IPv6	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP
	3. Fluxo de transmissão	Unicast, Multicast
	4. Segurança	Autenticação por login HTTPS (SSL), Autenticação por login Digest, Filtragem de endereço IP, Registro de acesso de usuários 
	5. DDNS	Suporte para serviços DDNS Samsung e DDNS público
	6. Máximo de acessos de usuários	10 usuários no modo Unitransmissão, 20 usuários no modo Multitransmissão
I. Nível de Acesso de Usuários
	1. Administrador	Monitoramento ao vivo, Controle E/S de Alarme, Controle do menu OSD e configuração
	2. Operador	Monitoramento ao vivo, Controle de E/S de Alarme
	3. Usuário	Monitoramento ao vivo

J. Gerenciamento de Eventos
	1. Entrada de Alarme	Transferência de imagem JPEG: FTP
		Gravação de imagem JPEG: Cartão de Memória SD
	2. Detecção de Vídeo Inteligente	Notificação ao visualizador ou por e-mail (anexação de 1 imagem), Saída de alarme
	3. Programação	Transferência de imagem JPEG: FTP, E-mail 
Gravação de imagem JPEG: Memória SD
K. Visualizador Navegador de Internet
	1. Sistemas Operacionais Suportados	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	2. Navegador Suportado	Internet Explorer 6 ou mais recente
      	3. Idioma da Interface do Usuário	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês e Coreano
	4. Atualização do Software	Utilização da Interface do Usuário através do Visualizador de Internet
L. Fluxo RTP/RTSP com Video Player	QuickTime, VLC player
M. Software de Gerenciamento de Vídeo	Samsung CMS, aplicação de terceiros
N. Aplicação	Aplicação de instalador IP para todos os dispositivos IP Samsung
O. SDK
	1. HTTP API	Comando CGI: Oferece funcionalidade para controlar câmeras e ajustar/recuperar valores de parâmetros internos. Obtenção de imagens JPEG ou fluxo de transmissão MJPEG, Controle de entrada/saída de alarme
	2. RTP/RTSP API	Modo RTP, documento de comando RTSP
	3. Active X API	ActiveX para a visualização de fluxos de transmissão de dados da câmera IP

2.05	ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
A. Temperatura Operacional	-40°C ~ +50°C (ventoinha/aquecedor internos)
B. Umidade Operacional	Umidade Relativa de 0% ~ 90% 

2.06	ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
A. Dimensões	 160 x 134,5 mm
B. Peso	1,28 kg
C. Cor	Cinza Claro
D. Caixa	Alumínio (Nível de Proteção IP66)

2.07	CERTIFICAÇÕES	
A. Certificada UL 
B. Certificada UL de acordo com os padrões de segurança canadenses
C. Marca CE
D. Marca FCC

2.08	GARANTIA
A. 3 anos, peças e mão de obra
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