MODEL : 4CIF NETWORK Vandal-DOME CAMERA (SNV-3082)


1. 개 요                  

SNV-3082는 최신 H.264, MJPEG, MPEG-4 압축 알고리즘이 적용된 가변초점렌즈 반달돔
카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한
네트워크 카메라이다. 
     

 2. 기 능 및 구 성    
 
1) H.264, MJPEG, MPEG-4 영상코덱 지원  
2) IPv6 지원, ONVIF 지원 
3) 2.8 ~ 11mm(3.9배) 가변 초점렌즈(F1.2)
4) 최저조도 0.0001Lux(Sens up 512X), Tampering기능, IP66


 3. 제 원          

1) 영상출력 : RJ-45 1CH
2) 촬상소자 : 1/3" Supoer-HAD PS CCD
총 화소수 811(H) X 508(V), 유효 화소수 768(H) x 494(V)
3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원
4) 영상압축속도 : 704 x 480 4CIF 30 fps
5) 지원해상도 : 704(H) x 480(V), 640 X 480, 352 X 240 
6) 알람입출력/오디오통신 : 1CH / 양방향(G.711 μ-law)
7) 초점거리/화각 : 2.8 ~ 11mm(3.9배) / H: 94.6(W) ~28.8도(T), V: 68.4(W) ~ 21.6도(T)
8) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER
9) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
10) 최저조도 : 0.0001Lux 
11) 부가기능: PoE 지원, RS-485 지원안함, IP66
12) 지능형 영상분석 기능 : Tampering
13) 동작온도 / 습도 : AC24V -40°C ~  +50°C / 90% RH 이하
                      DC12V -10°C ~  +50°C / 90% RH 이하 
14) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC, 24V AC, 6W
15) 중량 : 1.39Kg
16) 크기: Ø160(W) x 134.5(H)mm
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