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SNV-5010 CAMARA PLANA DE RED RESISTENTE AL VANDALISMO, HD, 1.3MEGAPIXEL, 
                  CCD DE 1/3"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES
A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SNV-5010 CAMARA PLANA DE RED RESISTENTE AL VANDALISMO, HD, 1.3MEGAPIXEL, 

                               CCD DE 1/3"
A. 
Esta es una cámara plana de red, resistente al vandalismo con modo día/noche, que deberá soportar una resolución de 1.3M (1280 x 1024) y una resolución de 16:9 HD (720p) con 30 fps con resolución HD (720p) (22fps a 1.3M en SXGA).
B.
La cámara deberá soportar la transmisión simultánea de múltiples codecs (H.264, MPEG-4, y MJPEG).

C.
La cámara deberá tener una lente fija megapíxel de 3 mm interna (F1.8) y una ranura para Tarjeta de Memoria para grabación interna. La cámara deberá proporcionar las funciones de Barrido Progresivo, Análisis de Vídeo Inteligente y PoE (Alimentación sobre Ethernet).
D. 
La cámara deberá ser alojada dentro de un involucro resistente al vandalismo con nivel de protección IP66 y deberá ser equipada con un ventilador/calentador adecuados para instalación en exteriores. Debe tener funcionalidad de montaje en superficie o empotrado.

E. 
La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Dinamarqués y Portugués.
2.03
CAMARA

A. Tipo

Color

B. Dispositivo de Imagen
CMOS de Barrido Progresivo Megapíxel de 1/3"
C. Tamaño
1/3”

D. Barrido 
Progresivo
E. Píxeles


1. Totales
1.384 (H) x 1.076 (V), 1,49M píxeles

2. Efectivos
1.329 (H) x 1.049 (V), 1,39M píxeles
F. Iluminación Mínima, Modo Color, 

     Sensibilidad Desactivada
1 Lux (50IRE@1.8) 

G. Funciones

1. Máscara de privacidad
On, Off (12 zonas programables)
2. Día/Noche
No Aplicable
3. Compensación de Luz de Fondo
BLC, HLC, SSDR, Desactivada (Off)

4. Velocidad de obturador electrónico
Automática (1/30 ~ 30.000 seg), A.FLK, Manual

5. Control de Ganancia
Bajo, Mediano, Alto, Manual

6. Sensibilidad (Integración de cuadros)
Automática, Desactivada (Off) posible de seleccionar hasta 60x)

7. Filtro de Ruidos 2D + 3D (SSNRIII)
On, Off (ajuste de nivel)

8. Balance de Blanco
ATW, AWC, Manual, Interno, Externo

9. Exhibición de Informaciones en la       Si (soporte para exhibición de título de la                 Pantalla                                                  cámara)
H. Salida de Vídeo
Conector DIP
I. Relación S/R
50dB

J. Lente


1. Distancia Focal
3 mm


2. Relación de Apertura
F1.8

3. Tipo de Accionamiento
Iris Fijo

4. Tipo de Montura 
Tipo integrada en la placa
K. Alimentación  


1. Requisitos de Alimentación 
12V CC, PoE


2. Consumo
6W como máximo 


3. LED indicador
Si
2.04
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Sistema Operativo
Linux, incorporado

B. Hardware de la Tarjeta de Red

1. Memoria Flash
128 Mbytes

2. RAM
256 Mbytes

3. Ethernet
RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Salida de Vídeo
Conector DIP

5. Audio
No Aplicable

6. Ranura para Tarjeta de Memoria SD
No Aplicable

7. PoE
Sí (IEEE802.3af Clase 2)

C. Alarma
No Aplicable
D. Vídeo


1. Compresión
Codec múltiple H.264, MPEG-4 y MJPEG


2. Resolución SXGA
1280 x 1024


3. Resolución HD (16:9)
1280 x 720P


4. Resolución SVGA
800 x 600

5. Resolución VGA
640 x 480


6. Resolución QVGA
320 x 240

7. Velocidad Máxima de Cuadros
SXGA: 22 fps


HD, SVGA, VGA, QVGA: 30 fps


8. Calidad H.264 / MPEG-4
Compresión: 5 ~ 100 (pasos de 20)



Tasa de bits blanco (solamente en el modo CBR): Niveles 1 ~ 10


9. Calidad MJPEG
Niveles 1 ~ 20


10. Control de tasa de bits
H.264, MPEG-4: VBR, CBR



MJPEG: VBR


11. Flujo de transmisión 
Flujo de transmisión múltiple H.264, MPEG-4 y MJPEG 



(Flujos de transmisión individuales simultáneas)

E. Audio

1. Compresión 
No Aplicable 

2. Comunicación Bidireccional
No Aplicable 
F. Detección de Movimiento Inteligente
Cambio de escena, Línea virtual, Entrada/Salida, Aparecimiento/Desaparecimiento

G.  Protocolo de Red


1. IP v4
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF

2. IPv6
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP


3. Flujo
Unicast, Multicast

4. Seguridad
Autenticación por login HTTPS (SSL), Autenticación por login Digest, Filtrado de dirección IP, Registro de acceso de usuarios 


5. DDNS
Soporte para servicios DDNS Samsung y DDNS público

6. Máximo de accesos de usuarios
10 usuarios en el modo Unicast, 20 usuarios en el modo Multicast
H. Nivel de Acceso de Usuarios

1. Administrador
Privilegio de control total


2. Operador
Solamente monitoreo en vivo


3. Usuario
Privilegios configurables individualmente

I. Administración de Eventos


1. Detección de Vídeo Inteligente
Notificación de evento, Notificación por e-mail

2. Programación 
Transferencia de imagen JPEG: FTP

J. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operativos Soportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,                   MAC OS


2. Navegador Soportado
Internet Explorer 6.0 ó más reciente, Firefox, Google Chrome y Safari


3. Control PTZ
PTZ Digital basado en resolución Megapíxel


4. Plug-in
MS SilverLight 4.0

      
5. Idioma de Interfaz de Usuario
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Dinamarqués y Portugués

5. Actualización de Software
Utilización de Interfaz de Usuario a través de Visualizador de Internet

K. Flujo RTP/RTSP con Video Player
QuickTime, VLC player

L. Software de Administración de Vídeo
Samsung CMS, aplicación de terceros

M. Aplicación 
Aplicación de instalador IP para todos los dispositivos IP Samsung

2.05
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 

B. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 0% a 90%
2.06
ESPECIFICACIONES FISICAS

TBD
2.07
CERTIFICACIONES


A. Certificada UL 

B. Certificada UL según los estándares de seguridad canadienses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra
SNV 5010 AE-2010


