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SNV-5010 CÂMERA PLANA DE REDE RESISTENTE A VANDALISMO, HD, 1.3MEGAPIXEL, 
                  CCD DE 1/3"
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SNV-5010 CÂMERA PLANA DE REDE RESISTENTE A VANDALISMO, HD, 1.3MEGAPIXEL, 
                               CCD DE 1/3"
A. 
Esta é uma câmera plana de rede, resistente a vandalismo, com modo dia/noite, que deverá suportar uma resolução de 1.3M (1280 x 1024) e uma resolução de 16:9 HD (720p) com 30 fps com resolução HD (720p) (22fps a 1.3M em SXGA).
B.
A câmera deverá suportar a transmissão simultânea de múltiplos codecs (H.264, MPEG-4, e MJPEG).

C.
A câmera deverá possuir uma lente fixa megapixel de 3 mm interna (F1.8) e um slot para Cartão de Memória para gravação interna. A câmera deverá proporcionar as funções de Varredura Progressiva, Análise de Vídeo Inteligente e PoE (Alimentação sobre Ethernet).
D. 
A câmera deverá ser alojada dentro de um invólucro resistente a vandalismo com nível de proteção IP66 e deverá ser equipada com um ventilador/aquecedor adequados para instalação em ambientes externos. Deve possuir funcionalidade de montagem em superfície ou embutida.

E. 
A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês e Português.
2.03
CÂMERA

A. Tipo

Colorida

B. Dispositivo de Imagem
CMOS de Varredura Progressiva Megapixel de 1/3"
C. Tamanho
1/3”

D. Varredura
Progressiva

E. Pixels


1. Totais
1.384 (H) x 1.076 (V), 1,49M pixels

2. Efetivos
1.329 (H) x 1.049 (V), 1,39M pixels
F. Iluminação Mínima, Modo Colorido, 

     Sensibilidade Desativada
1 Lux (50IRE@1.8) 

G. Funções

1. Máscara de privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)
2. Dia/Noite
Não Aplicável
3. Compensação da Luz de Fundo
BLC, HLC, SSDR, Desativada (Off)

4. Velocidade do obturador eletrônico
Automática (1/30 ~ 30.000 seg), A.FLK, Manual

5. Controle de Ganho
Baixo, Médio, Alto, Manual

6. Sensibilidade (Integração de quadros)
Automática, Desativada (Off) selecionável até 60x)

7. Filtro de Ruídos 2D + 3D (SSNRIII)
On, Off (ajuste de nível)

8. Balanço de Branco
ATW, AWC, Manual, Interno, Externo

9. Exibição de Informações na Tela
Sim (suporte para exibição do título da câmera)

H. Saída de Vídeo
Conector DIP
I. Relação S/R
50dB

J. Lente


1. Distância Focal
3 mm


2. Relação de Abertura
F1.8

3. Tipo de Acionamento
Íris Fixa

4. Tipo de Montagem
Tipo integrada na placa
K. Alimentação 


1. Requisitos de Alimentação
12V CC, PoE


2. Consumo
6W no máximo 


3. LED indicador
Sim

2.04
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Sistema Operacional
Linux, incorporado

B. Hardware da Placa de Rede


1. Memória Flash
128 Mbytes

2. RAM
256 Mbytes

3. Ethernet
RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Saída de Vídeo
Conector DIP

5. Áudio
Não Aplicável

6. Slot para Cartão de Memória SD
Não Aplicável

7. PoE
Sim (IEEE802.3af Classe 2)

C. Alarme
Não Aplicável
D. Vídeo


1. Compressão
Codec múltiplo H.264, MPEG-4 e MJPEG


2. Resolução SXGA
1280 x 1024


3. Resolução HD (16:9)
1280 x 720P


4. Resolução SVGA
800 x 600

5. Resolução VGA
640 x 480


6. Resolução QVGA
320 x 240

7. Velocidade Máxima de Quadros
SXGA: 22 fps


HD, SVGA, VGA, QVGA: 30 fps


8. Qualidade H.264 / MPEG-4
Compressão: 5 ~ 100 (passos de 20)



Taxa de bits alvo (somente no modo CBR): Níveis 1 ~ 10


9. Qualidade MJPEG
Níveis 1 ~ 20


10. Controle da taxa de bits
H.264, MPEG-4: VBR, CBR



MJPEG: VBR


11. Fluxo de transmissão
Fluxo de transmissão múltiplo H.264, MPEG-4 e MJPEG 



(Fluxos de transmissão individuais simultâneos)

E. Áudio


1. Compressão
Não Aplicável

2. Comunicação Bi-Direcional
Não Aplicável
F. Detecção de Movimento Inteligente
Mudança da cena, Linha virtual, Entrada/Saída, Aparecimento/Desaparecimento

G.  Protocolo de Rede


1. IP v4
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF

2. IPv6
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP


3. Fluxo
Unicast, Multicast

4. Segurança
Autenticação por login HTTPS (SSL), Autenticação por login Digest, Filtragem de endereço IP, Registro de acesso de usuários 


5. DDNS
Suporte para serviços DDNS Samsung e DDNS público

6. Máximo de acessos de usuários
10 usuários no modo Unicast, 20 usuários no modo Multicast
H. Nível de Acesso de Usuários


1. Administrador
Privilégio de controle total


2. Operador
Somente monitoramento ao vivo


3. Usuário
Privilégios configuráveis individualmente

I. Gerenciamento de Eventos


1. Detecção de Vídeo Inteligente
Notificação de evento, Notificação por e-mail

2. Programação
Transferência de imagem JPEG: FTP

J. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operacionais Suportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,                   MAC OS


2. Navegador Suportado
Internet Explorer 6.0 ou mais recente, Firefox, Google Chrome e Safari


3. Controle PTZ
PTZ Digital baseado em resolução Megapixel


4. Plug-in
MS SilverLight 4.0

      
5. Idioma da Interface do Usuário
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês e Português


5. Atualização do Software
Utilização da Interface do Usuário através do Visualizador de Internet

K. Fluxo RTP/RTSP com Video Player
QuickTime, VLC player

L. Software de Gerenciamento de Vídeo
Samsung CMS, aplicação de terceiros

M. Aplicação
Aplicação de instalador IP para todos os dispositivos IP Samsung

2.05
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 0% a 90%
2.06
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

TBD
2.07
CERTIFICAÇÕES


A. Certificada UL 

B. Certificada UL de acordo com os padrões de segurança canadenses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 anos, peças e mão de obra
SNV 5010 AE-2010


