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SNV-5080 CAMARA DOMO DE RED, RESISTENTE AL VANDALISMO, HD, 1.3MEGAPIXEL, CCD 

                  DE 1/3"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SNV-5080 CAMARA DOMO DE RED, RESISTENTE AL VANDALISMO, HD, 1.3MEGAPIXEL, 
                           CCD DE 1/3"

A. 
Esta es una cámara domo de red, resistente al vandalismo con modo día / noche, que deberá soportar una resolución de 1.3M (1280 x 1024) y una resolución de 16:9 HD (720p) con 30 fps con resolución HD (720p) (22fps a 1.3M en SXGA).

B.
La cámara deberá soportar la transmisión simultánea de múltiples codecs (H.264, MPEG-4, y MJPEG).

C.
La cámara deberá tener una lente varifocal megapíxel de 2,8 ~ 10 mm (F1.2) y una ranura para Tarjeta de Memoria para grabación interna. La cámara deberá ofrecer la función día/noche (a través del Filtro de Corte IR), Barrido Progresivo, Análisis de Vídeo Inteligente, PoE (Alimentación sobre Ethernet) y conexión segura por HTTPS.

D. 
La cámara deberá ser alojada dentro de un involucro resistente al vandalismo con nivel de protección IP66 y deberá ser equipada con un ventilador/calentador adecuados para instalación en exteriores. Debe tener funcionalidad de montaje en superficie o empotrado.

E. 
La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber:  Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Dinamarqués y Portugués.

2.03
CAMARA

A. Tipo

Color

B. Dispositivo de Imagen
CMOS de Barrido Progresivo Megapíxel de 1/3"

C. Tamaño
1/3”

D. Barrido
Barrido Progresivo
E. Píxeles


1. Totales
1.384 (H) x 1.076 (V), 1,49M píxeles


2. Efectivos
1.329 (H) x 1.049 (V), 1,39M píxeles

F. Barrido

1. Horizontal (modo interno)
NTSC: 15.734 Hz, PAL: 15.625 Hz


2. Vertical (modo interno)
NTSC: 59,94 Hz, PAL: 50 Hz


3. Horizontal (modo de bloqueo de línea)
NTSC: 15.750 Hz, PAL: 15.625 Hz


4. Vertical (modo de bloqueo de línea)
NTSC: 60 Hz, PAL: 50 Hz 

G. Iluminación Mínima 

1. Modo Color, Sensibilidad Desactivada
0,3 Lux (F1.2, 50IRE)

2. Modo B&N, Sensibilidad Desactivada
0,01 Lux (F1.2, 50IRE)

H. Funciones

1. Número de zonas de privacidad
On, Off (12 zonas programables)

2. Día / Noche
Modo Color, Modo B&N, Automático (ICR)
3. Compensación de la Luz de Fondo
BLC, HLC, SSDR, Desactivada (Off)

4. Velocidad del obturador electrónico
Automática (1/30 ~ 30.000 seg), A.FLK, Manual

5. Control de Ganancia
Bajo, Mediano, Alto, Manual

6. Sensibilidad (Integración de cuadros)
Automática, Desactivada (Off) (posible de seleccionar hasta 60x)

7. Filtro de Ruidos 2D + 3D (SSNRIII)
On, Off (ajuste de nivel)

8. Balance de Blanco
ATW, AWC, Manual, Interno, Externo

9. Exhibición de Informaciones en la 
Pantalla
Sí (soporte para exhibición del título de la cámara)

I. Salida de Vídeo
VBS 1.0vp-p
J. Relación S/R
50dB

K. Lente


1. Distancia Focal
2,8 ~ 10 mm


2. Relación de Zoom
3,6x


3. Relación de Apertura
F1.2

4. Campo de Visión Angular
H: 94,6( (Wide) ~ 28,8( (Tele)



V: 68,4( (Wide) ~ 21,6( (Tele)


3. Tipo de Accionamiento
AI (DC)

4. Tipo de Montura
Tipo integrada en la placa
L. Alimentación 


1. Requisitos de Alimentación
Dual (12V CC / 24V CA), PoE

2. Consumo
7W máximo (calentador apagado),                                               11W máximo (calentador encendido) 


3. LED indicador
Sí
2.04
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Sistema Operativo
Linux, Incorporado

B. Hardware de la Tarjeta de Red


1. Memoria Flash
128 Mbytes

2. RAM
256 Mbytes

3. Ethernet
RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Salida de Vídeo
VBS 1.0Vp-p

5. Audio
Entrada de línea / Salida de línea

6. Ranura para Tarjeta de Memoria SD
Sí (SD, SDHC)

7. PoE
Sí (IEEE802.3af)

C. Alarma
1 entrada, 1 salida (relé)
D. Vídeo


1. Compresión
Codec múltiple H.264, MPEG-4 y MJPEG


2. Resolución SXGA
1280 x 1024


3. Resolución HD (16:9)
1280 x 720P


4. Resolución SVGA
800 x 600


5. Resolución VGA
640 x 480


6. Resolución QVGA
320 x 240


7. Velocidad Máxima de Cuadros
SXGA: 22 fps



HD, SVGA, VGA, QVGA: 30 fps


8. Calidad H.264 / MPEG-4
Compresión: 5 ~ 100 (pasos de 20)



Tasa de bits blanco (solamente en el modo CBR): Niveles 1 ~ 10


9. Calidad MJPEG
Niveles 1 ~ 20


10. Control de la tasa de bits
H.264, MPEG-4: VBR, CBR



MJPEG: VBR


11. Flujo
Flujo de transmisión múltiple H.264, MPEG-4 y MJPEG 



(Flujos de transmisión individuales simultáneos)

E. Audio


1. Compresión
G.711 u-law

2. Comunicación Bidireccional
Sí
F. Detección de Movimiento Inteligente
Cambio de la escena, Línea virtual, Entrada/Salida, Aparecimiento/Desaparecimiento

G.  Protocolo de Red


1. IP v4
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF

2. IPv6
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP


3. Flujo
Unicast, Multicast

4. Seguridad
Autenticación por login HTTPS (SSL), Autenticación por login Digest, Filtrado de dirección IP, Registro de acceso de usuarios 


5. DDNS
Soporte para servicios DDNS Samsung y DDNS público

6. Máximo de accesos de usuarios
10 usuarios en el modo Unicast, 20 usuarios en el modo Multicast
H. Nivel de Acceso de Usuarios


1. Administrador
Privilegio de control total


2. Operador
Solamente monitoreo en vivo


3. Usuario
Privilegios configurables individualmente

I. Administración de Eventos


1. Entrada de Alarma
Memoria intermediaria de imágenes de pre-post alarma, grabación de imagen: memoria SD


2. Detección de Vídeo Inteligente
Notificación de evento, Activación de salida de alarma, Movimiento de previo ajuste de zoom

3. Programación
Transferencia de imagen JPEG: FTP, grabación de imagen, Tarjeta de Memoria SD
J. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operativos Soportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,                  MAC OS


2. Navegador Soportado
Internet Explorer 6.0 ó más reciente, Firefox, Chrome y Safari


3. Plug-in
MS SilverLight 4.0

      
4. Idioma de Interfaz del Usuario
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Dinamarqués y Portugués


5. Actualización del Software
Utilización de Interfaz del Usuario a través del Visualizador de Internet

K. Flujo RTP/RTSP con Video Player
QuickTime, VLC player

L. Software de Administración de Vídeo
Samsung CMS, aplicación de terceros

M. Aplicación
Aplicación de instalador IP para todos los dispositivos IP Samsung

2.05
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa
-40°C ~ +50°C (ventilador/calentador incorporados)
B. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 0% a 90% (a prueba de agua)
2.06
ESPECIFICACIONES FISICAS

A. Dimensiones
( 160 x 134,5 mm
B. Peso
1,34 Kg

C. Color
Gris Claro

D. Caja
Aluminio (IP66)

2.07
CERTIFICACIONES


A. Certificada UL 

B. Certificada UL según los estándares de seguridad canadienses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra
SNV 5080 AE-2010


