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MODEL : 2메가 네트워크 IR Anti반달 돔 카메라 (SNV-6085R)


1. 개 요
SNV-6085R은 가변형 렌즈를 장착하고 진동에 대응 가능한 IR Anti 반달 돔형 네트워크
카메라이다. 진동, 충격, 방진/방수 등 다양한 환경에 최적으로 설계된 제품이다.

· 최대 2메가픽셀(1920 x 1080),Full HD(1080p)급 
· 고해상도 지원/ 60fps 영상 전송 
· 10~ 23mm(2.3x) 전동 가변초점 렌즈 
· 최저조도 0Lux (IR 가시거리 20m) 
· H.264 & MJPEG 듀얼 코덱 
· IP66 방진/방수, IK10 충격 내진 등급 획득 
· PoE 지원
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2. 제 원 

1) 촬상소자          : 1/2.8형 2.38M CMOS, 200만화소
총화소수 1952(H) x 1116(V), 유효화소수 1944(H) x 1104(V) 
2) 비디오압축방식    : H.264, MJPEG
3) 해상도            : 1920×1080 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 
/800×450 /640×480 /320×240
4) 프레임레이트      : H.264 최대 60fps
5) 최저조도          : B/W 0Lux (IR On)
6) 초점거리          : 10~23 mm (2.3배) 가변 초점렌즈
7) IR 가시거리       : 20M
8) 렌즈 화각         : H 31.3˚ (Wide)~13.9˚(Tele)/ V 17.1˚ (Wide)~7.8˚(Tele)
9) 팬/틸트/회전 범위 : 0˚~365˚, 0˚~67˚, 0˚ ~ 355 ˚
10) 역광보정         : Off / BLC / WDR
11) 오디오 입/출력   : Line In(G.711 외)
12) 지능형영상분석   : 템퍼링, 움직임 감지(/w Metadata), 얼굴검출, 오디오 검출
13) 방진/방수/충격   : IP66, IK10 등급
14) 동시접속자수     : 최대 15명(유니캐스트)
15) S/W인터페이스   : ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API)
16) 기타             : Micro SD/SDHC 메모리 슬롯(최대 64G)
17) 동작온/습도      : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
18) 전원             : PoE(IEEE802.3af, class2) 전용
19) [bookmark: _GoBack]소비전력         : 최대 12.95W(PoE)
20) 크기 및 무게     : 160(W)Ⅹ118(H) mm, 970g
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