Page 2 SNV-7080 Camera Dôme Réseau Haute Définition, Anti-vandale, à 3MP

SNV-7080 CAMERA DOME RESEAU  A HAUTE DEFINITION, ANTI-VANDALE, à 3MP
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	SYSTEME DE SECURITE
DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE
NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE
NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE 
NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 

PARTIE 2 – PRODUITS

2.01	GENERALITES
A.	Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.
B.	Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.
C.	Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

2.02	SNV-7080 CAMERA DOME RESEAU  A HAUTE DEFINITION, ANTI-VANDALE, A 3MP

A.  Cette caméra devra supporter au moins 3MP (2048 x 1536) de résolution avec support de résolution HD de 16 :9 (1080p).
B.  La caméra aura un objectif varifocal motorisé (2,8x) de  3 ~ 8.5mm.
C.  La caméra devra supporter une transmission simultanée de codec double (H.264 et MJPEG) à codec intelligent (Codage ROI). 
D. 	La caméra devra supporter WDR en mode 2M.
E. Cette caméra aura un boîtier anti-vandale à étanchéité IP66
F.	La caméra devra offrir un affichage sur écran personnalisable (OSD) disponible en Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Hollandais, Croate, Hongrois et Grec.

2.03 SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension Entrée	24V CA, 12V CC, PoE (IEEE802.3af)
B. Consommation d’Energie Max.	7W (sans chauffage); 11W (avec chauffage)
	
2.04	CAMERA	
A. Dispositif d’Image	CMOS 3M ½,8” 
B. Pixels Totaux (horizontal x vertical)	2.144 x 1.588 
C. Pixels Effectifs (horizontal x vertical)	2.096 x 1.561 
D. Système de Balayage	Progressif
E. Illumination Minimale
	1. Couleur	0,1Lux (F1,2, 50IRE), 0,017 Lux (Sens, 60x)
	2. Noir/Blanc	0,08Lux (F1,2, 50IRE), 0,001 Lux (Sens, 60x)
F. Rapport S/B	50dB
G. Sortie Vidéo	CVBS: 1,0 Vp-p, 75 ohms composite
	1. NTSC	704x480, pour installation
	2. PAL	704x576, pour installation


2.05	OBJECTIF
A. Distance Focale (rapport de zoom)	Objectif varifocal motorisé 3~ 8.5mm (2.8x)
B. Rapport d’Ouverture Maximale	F1,2
C. Champ de Vision Angulaire	H: 100°(Ample) ~ 35.3°(Télé) 
			V: 74.6°(Ample) ~ 26°(Télé)
D. Distance Minimale de l’Objet	0,5m
E. Contrôle de Focalisation	Télécommande via réseau (Manuel, automatique 1  coup)
F. Type	d’Actionnement	Auto iris CC 
G. Type de Montage	A bord

2.06 	PAN/TILT
A. Plage Pan 	0° ~ 355°
B. Plage Tilt	0° ~ 90°
C. Plage de Rotation	0° ~ 355°

2.07	SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Titre de la Caméra	Désactivé, Activé (affiche 15 caractères)
B. Jour et Nuit	Auto (ICR), Couleur, N/B, N/B externe
C. Compensation de Contrejour	BLC, HLC, WDR, Désactivée
D. Bande Dynamique Ample 	52dB (uniquement au mode 2M)
E. Amélioration de Contraste, SSDR	Désactivée, Activée
F. Réduction de Bruit Numérique, 
     Filtre de Bruit SSNRIII 2D+3D 	Désactivé, Activé
G. Détection de Mouvement	Désactivée, Activée (4 zones programmables)
H. Masque de Privauté	Désactivé, Activé (1 chaque, à 4 points polygonaux + 16 zones rectangulaires)
I. Sens-up (Intégration de Cadres)	Désactivé, Auto (2x ~ 60x)
J. Contrôle de Gain	Désactivé, Bas, Moyen, Haut
K. Equilibrage de Blanc	ATW AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur
L. Vitesse d’Obturation Electronique	Auto, A.FLK, Manuel (1/30~30.000sec)
M. Flip/Miroir	Désactivé, Activé
N. E/S Alarme	Entrée 1, Sortie 1 (relais)

2.08	RESEAU
A. Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
B. Compression Vidéo	H.264, MJPEG  
C. Résolution 3M
	1. H.264	20fps max, toutes les résolutions
	2. MJPEG	800 x 600 ~ 320 x 180, 20fps
			1280 x 1024 ~1600 x 1200, 15fps
			1920 x 1080 ~ 2048 x 1536, 10fps
D. Résolution 2M
     1. H.264	 30fps max, toutes les résolutions, mais 15fps si WDR est activé
	2. MJPEG	800 x 600 ~ 320 x 180, 30fps
			1280 x 1024 ~1920 x 10800, 15fps
E. Fréquence Maximale de Cadres
	1. Mode 3M	20fps
	2. Mode 3M	30fps max. 15fps si WDR est activé
	F. Codec Intelligent	Méthode basée sur zone, Méthode de détection de visages
G. Réglage Qualité Vidéo
       1. H.264	Niveau de compression , Contrôle du niveau de débit de bits
	2. MJPEG	Contrôle du Niveau de Qualité
H. Contrôle de Bits
	1. H.264, MPEG-4	VBR ou CBR
	2. MJPEG	VBR
I. Flux		Multiple, jusqu’à 6 profils
J. Audio E/S	Mic/ Entrée/Sortie de ligne
K. Format de Compression Audio	G.711 u-law
L. Communication Audio	Audio Bidirectionnel 
M. IP		IPv4, IPv6			
N. Protocole de Réseau	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, 
			HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP,
			IGMP,  SNMPv1, v2c, v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, 
			ONVIF
O. Sécurité	HTTPS (SSL) authentification de connexion, authentification de connexion Digest, Filtrage Adresse IP, Authentification registre accès utilisateur, 802.1x 
P. Méthode de Flux	Unicast, Multicast
Q. Accès Utilisateur 	10 utilisateurs au niveau Unicast 
R. Fente pour Mémoire	SD/SDHC 
S. Conformité ONVIF	Oui
T. Langage de page Internet	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Hollandais, Croate, Hongrois et Grec
U. Visionneur Internet
	1. SE Supporté	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS
       2. Navigateur Supporté 	Internet Explorer 6.0 ou plus récent, Firefox, Chrome, Safari
V. Logiciel Gestion Centrale	NET-i Viewer

2.09	SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
A. Température de Fonctionnement	-40°C ~ +50°C 
B. Humidité de Fonctionnement	<90% HR
C. Protection contre pénétration	IP66 (Etanche)

2.10	SPECIFICATIONS PHYSIQUES
A. Dimension	Ø160 x 134,5mm 
B. Poids	1,4Kg 
C. Couleur	Ivoire
D. Matériaux 	Aluminium

2.11	CERTIFICATIONS	
A. Certifié UL 
B. Certifié UL au standard de sécurité Canadiens
C. Marque CE 
D. Marque FCC

2.12	GARANTIE
A. 3 ans, pièces et main-d’œuvre
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