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MODEL : 3메가 네트워크 IR 반달돔 카메라 (SNV-7084R)

1. 개 요                  

WiseNet3 칩셋이 적용된 SNV-7084R은 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 320만화소, 2,065×1,553지원, 최대 30fps, 최저조도 0Lux
2) 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈, WDR(120dB), D&N(ICR), Defog
3) 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)
4) SD/SDHC/SDXC슬롯지원, Simple Focus

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.8형 PS Exmor 3.2M CMOS, 320만화소
 총화소수 2,065(H) x 1,565(V), 유효화소수 2,065(H) x 1,553(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 /1280×960 /
                   1280×720 /1024×768 / 800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360외
4) 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(2M모드시 최대 60fps)
5) 최저조도         : Color 0.1Lux(F1.2, 50IRE)
                   B/W   0Lux(IR On)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 외부입력 / 스케쥴
7) IR LED/가시거리  : 12개 / 25m
8) 화각             : H : 100.12°(W) ~ 35.38°(T), V : 73.76°(W) ~ 26.58°(T)
9) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)
10) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
11) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726, 양방향 
12) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
13) 기타             : SD/SDHC/SDXC 메모리슬롯, Simple Focus
14) 방진/방수/충격   : IP66 등급, IK10 등급
15) 동작온습도       : -40℃ ~ 55℃ (AC일때) / 90%RH 이하
16) 전원 및 소비전력 : AC 24V, DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af Class3), 최대 15.0W
                   * 히터 AC에서만 동작
17) 크기 및 무게     : 160.0(Ø)Ⅹ118.5(H)mm, 975g 
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