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MODEL : 5백만화소 네트워크 반달 돔 카메라 (SNV-8080)

1. 개 요                  

SNV-8080은 향상된 해상도, WDR, 효율적인 대역폭 개선 등 기술력이 집약된
모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 5M급 네트워크 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 500만화소, 2,592×1,944지원, 최대 30fps(5M 20fps), 최저조도 0.00025Lux
2) 3.6 ~ 9.4mm 전동 가변초점렌즈, WDR(60dB), D&N(ICR)
3) IP66 방진/방수, IK10 충격 인증, 지능형영상분석(소리 검출, 템퍼링)
4) RS-485통신, SD/SDHC/SDXC 메모리슬롯지원, Simple Focus

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/1.8형 PS 6M CMOS, 600만화소
 총화소수 3,096(H) x 2,094(V), 유효화소수 2,592(H) x 1,944(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 2592×1944 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×960 /
                   1280×720 /1024×768 / 800×600 외
4) 프레임레이트     : 2M모드(H.264 최대 30fps), 5M 모드(H.264 최대 20fps)
5) 최저조도         : Color 0.1Lux(1/20, F1.2, 30IRE), 0.0025Lux(2sec, F1.2, 30IRE)
                   B/W   0.01Lux(1/20, F1.2, 30IRE), 0.00025Lux(2sec, F1.2, 30IRE)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 외부입력 / 스케쥴
7) 화각             : H : 104.0°(W) ~ 39.2°(T), V : 75.2°(W) ~ 29.3°(T)
8) 초점거리         : 3.6 ~ 9.4mm 전동 가변초점렌즈(2.6배)
9) S/N비            : 50dB
10) 역광보정         : Off / BLC / WDR(60dB)
11) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
12) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 외, 양방향 
13) 지능형영상분석   : 소리검출, 템퍼링
14) 방진/방수/충격   : IP66, IK10 인증 획득
15) 기타             : RS-485통신, SD/SDHC/SDXC 메모리슬롯, Simple Focus
16) 동작온습도       : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
17) 전원 및 소비전력 : AC 24V, DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af Class3), 최대 12.14W(PoE)
18) 크기 및 무게     : 160.0(Ø)Ⅹ118.5(H)mm, 980g
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