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MODEL : 2메가 네트워크 IR Anti반달 돔 카메라 (SNV-L6013R)


1. 개 요
SNV-L6013R은 고정형 렌즈를 장착하고 진동에 대응 가능한 IR Anti 반달 돔형 네트워크
카메라이다. 진동, 충격, 방진/방수 등 다양한 환경에 최적으로 설계되었으며 컴팩트하고
미려한 디자인으로 좁은 공간에도 설치가 가능하다. 특히, EN, ISO, NEMA등 국제 진동
규격에 대응 가능한 제품으로 열차, 차량 등 활용도가 높은 제품이다.

· 219만화소, 1920*1080 지원, 최저조도 0Lux
· 3.6mm 고정 초점, IR 가시거리 15M
· IP66, EN50155 class T3, EN50121, ISO 16750-3(Vibe), NEMA 250 type 4x, IK10
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2. 제 원 

1) 촬상소자          : 1/2.9형 2.19M CMOS, 200만화소
총화소수 2,000(H) x 1,121(V), 유효화소수 1,984(H) x 1,105(V) 
2) 비디오압축방식    : H.264, MJPEG
3) 해상도            : 1920×1080 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 
/720×576 /640×480 /320×240
4) 프레임레이트      : H.264 최대 30fps
5) 최저조도          : Color 0.15Lux(1/30Sec, F1.8), 0.003Lux(2Sec, F1.8)
                   B/W 0Lux (IR On)
6) 초점거리          : 3.6mm 고정 초점렌즈
7) IR 가시거리       : 15M
8) 렌즈 화각         : H 86.5˚, V 47.8˚, D 101.2˚
9) 팬/틸트/회전 범위 : 팬 -5˚~5˚, 틸트 0˚~67˚, 회전 90˚
10) LDC(렌즈왜곡보정) : Off / On (5Level)
11) 역광보정         : Off / BLC
12) 오디오 입/출력   : Line In(G.711 외)
13) 지능형영상분석   : 템퍼링, 움직임 감지(/w Metadata)
14) 방진/방수/충격   : IP66, IK10 등급
15) 진동             : EN50155 class T3 (Vibration, Shock, bump, temperature)
EN50121, ISO 16750-3(Vibration)
NEMA 250 type 4x
16) 동시접속자수     : 최대 6명(유니캐스트)
17) S/W인터페이스   : ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API)
18) 기타             : SD/SDHC 메모리 슬롯(최대 32G)
19) 동작온/습도      : -30℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
20) 전원             : PoE(IEEE802.3af, class2) 전용
21) [bookmark: _GoBack]소비전력         : 최대 5.8W(PoE)
22) 크기 및 무게     : 99(W)Ⅹ100(H)Ⅹ52(D)mm, 300g
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