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MODEL : 1.3메가 네트워크 20배 줌 카메라 (SNZ-5200)

1. 개 요                  

SNZ-5200는 20배 (f=4.45~89mm) 자동초점 광학줌 렌즈 채용으로 원거리의 영상도 실시간 고해상도 영상전송이 가능하다. 또한 Day&Night(ICR) 및 0.001 Lux @F1.6의 저조도에 강한 센서채용으로 뛰어난 화질을 보여주는 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, MPEG-4, MJPEG지원,  HD급 해상도 30fps 전송
2) 최저조도 0.001 Lux(50IRE, Sens-up 60배)
3) 20배 광학줌 자동초점렌즈 (f=4.45 ~ 89mm) 최고 320배(디지털 16배포함)
4) POE지원, 지능형 영상분석, SD/SDHC슬롯 지원

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3" Progressive Scan CMOS, 130만화소
 총화소수 1,384(H) x 1,076(V), 유효화소수 1,329(H) x 1,049(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG, MPEG-4
3) 해상도           : 1280×1024 / 1280×960 / 1280×720 / 1024×768 / 800×600 /
640×480 / 320×240
4) 프레임레이트     : 최대 30fps
5) 렌즈             : 20배 광학줌 (f=4.45 ~ 89mm), F 1.6 ~ 2.9
6) 화각 범위        : H 56.56°(W)~ 3.1°(T), V 43.32°(W) ~ 2.34°(T)
7) 최저조도         : Color 0.7Lux(F1.6, 50IRE), 0.01Lux(Sens-up60, 50IRE)
                   B/W   0.08Lux(F1.6, 50IRE), 0.001Lux(Sens-up60, 50IRE)
8) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W
9) 역광보정         : Off / BLC / HLC
10) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out(Relay)
11) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 
12) 통합관리S/W      : SSM, Smart Viewer
13) 지능형영상분석   : 화면변화, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
14) 기타             : RS-485통신, SD/SDHC슬롯
15) 동작온습도       : -10℃ ~ 50℃ / 20 ~ 80%RH 이하
16) 입력전원         : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af) 
17) 소비전력         : 최대 8W(12V DC 1.1A어댑터), 최대 7.5W(PoE)        
18) 크기 및 무게     : 72.0(W)Ⅹ60.0(H) Ⅹ136.0(D)mm, 540g
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