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MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 줌 BOX 카메라 (SNZ-6320)

1. 개 요                  

SNZ-6320은 32배 광학 줌을 내장한 줌 박스형 네트워크 카메라이다. 실내 환경에 최적으로
설계되었으며 선명한 모니터링이 가능하다. 

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 최대 2메가픽셀(1920 x 1080) 해상도 지원
2) 32배(4.44 ~ 142.6mm) 광학 줌 (16배 디지털)
3) 최저조도 0.03Lux, ONVIF Profile S 지원
4) WDR 120dB, 안개보정, RS-485 지원

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.8형 2.38M CMOS
 총화소수 1,952(H) X 1,116(V), 유효 화소수 1,944(H) x 1,104(V) 
2) 초점거리         : 4.44 ~ 142.6mm, 32배 광학 줌 (16배 디지털 줌)
3) 렌즈화각         : H 62.8°(Wide) ~ 2.23°(Tele) / V 36.80°(Wide) ~ 1.26°(Tele)
4) Pan 범위/속도    : 360°Endless (250°/sec),  Tilt 범위/속도 : -5°~ 185°(250°/sec)
5) [bookmark: _GoBack]최저조도         : COLOR 0.3Lux(F1.6, 50IRE), B/W 0.03Lux(F1.6, 50IRE)
6) 비디오 압축방식  : H.264, MJPEG
7) 지원해상도       : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등
8) 역광보정         : Off / BLC / WDR (120dB)
9) 알람입출력       : 입력 1개 / 출력 1개
10) 오디오 통신      : 양방향(G.711 u-law/ G.726 선택)
11) 뷰어             : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)
12) 지능형영상분석   : MD, Tampering, 가상선, 발생/소멸, 출/입, 소리/얼굴 검출
13) 부가기능         : ONVIF profile S, RS-485, SD/SDHC/SDXC
14) 동시접속자       : 10명(유니캐스트)
15) 동작온/습도      : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH
16) 사용/소비전력    : 12V DC, 최대 10W(PoE)
17) 중량/크기        : 540g, 72(W) x 59.9(H) x 135.4(D)mm
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