MODEL : PTZ 콘트롤러 (SPC-1010)
  1. 개 요                  

SPC-1010은 스피드 돔 카메라와 R/X 을 동시 최대 255개 제어할 수 있는 PTZ 전용 컨트롤러이다.

또한 다양한 프로토콜을 지원하여 호환성을 크게 강화하였으며, 세련되고 인체 공학적인 패널 디자인과 버튼 배열로 사용자의 편의성이 대폭 강화하였다

  2. 기 능 및 구 성    

1) 최대 255개의 스피드 돔을 동시에 제어 전용 PTZ 컨트롤러
2) 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성 강화 
  3. 제 원         
1) 통신방식 : RS-485 / RS-422

2) Connector : 3 Port

3) Baud Rate : 2,400~57,600 bps

4) LCD 디스플레이 : 16 Ⅹ 2 character LCD

5) PTZ제어 : 조이스틱 (3축 Twist Zoom)

6) 동장 사양 : Tour, Group, Swing, Preset등, DVR, PTZ의 선택 : 각 ID입력
7) 호환성 : Speed Dome SPD-3750/3700 시리즈 PELCO-D, 파나소닉, AD, VICON
리시버 : SRX-100B
8) 동작온도 및 습도 : 0~40℃ / 10% ~ 70%

9) 사용전원 : 12V DC, 140 mA

10) 크 기 : 280(W) Ⅹ 100(H) Ⅹ 180(D)mm

11) 중 량 : 0.7Kg
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