
MODEL : PTZ/DVR CONTROLLER KEYBOARD (SPC-2010)



  1. 개 요                  

SPC-2010은 PTZ 카메라와 R/X 을 동시 최대 255개 제어할 수 있는 PTZ 전용 컨트롤러이다.
또한 다양한 프로토콜을 지원하여 호환성을 크게 강화하였으며, 세련되고 인체 공학적인 패널 디자인과 버튼 배열로 사용자의 편의성이 대폭 강화하였다

     
  2. 기 능 및 구 성    
 
1) 최대 255개의 PTZ카메라/DVR 제어 전용 컨트롤러 키보드
2) 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성 강화
3) OSD메뉴, 3D 조이스틱 제어
4) RS-485/422 통신제어 가능 


  3. 제 원         
 
1) 통신방식 : RS-485 / RS-422
2) 통신속도 : 2,400 ~ 57,600 bps
3) LCD 디스플레이 : 16 Ⅹ 2 character LCD
4) PTZ제어 : 조이스틱 (3축 Twist Zoom)
5) 동작 사양 : Tour, Group, Swing, Preset등, DVR, PTZ의 선택 : 각 ID입력
6) 호환 프로토콜 
- PTZ : SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P, 파나소닉, AD, VICON, Honeywell, BOSCH, ELMO, GE
- ZOOM카메라 : SCZ 시리즈
- DVR : SRD 시리즈(SRD-480D 제외)
- 리시버 : SAMSUNG-T
7) 동작온도 및 습도 : 0℃ ~ 40℃ / 20% ~ 85% RH
8) 사용전원 : 12V DC, 1.1W
9) 크 기 : 334.1(W) Ⅹ 171.1(H) Ⅹ 105.2(D)mm
10) 중 량 : 0.8Kg
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