MODEL : KEYBOARD CONTROLLER (SPC-6000)
1. 개 요 
SPC-6000은 스피드 돔 카메라와 R/X, DVR을 동시 최대 255개 제어할 수 있는 통합
컨트롤러로, 서브 컨트롤러 확장 연결시 최대 16개소에서 제어가 가능하다. 또한 다양한 프로토콜을 지원하여 호환성을 크게 강화하였으며, 세련되고 인체 공학적인 패널 디자인과 5” LCD를 채용 사용자의 편의성이 대폭 강화하였다

2. 기 능 및 구 성

1) 최대 255개의 스피드 돔 & DVR & 리시버,MATRIX를 동시에 제어
2) 서브 컨트롤러 연결로 최대 16대 제어 기능
3) 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성강화 
4) 5” LCD 및 좌우 교환식 조이스틱
3. 제 원

1) 통신방식 : RS-485 / RS-422

2) 영상출력 : 1CH
3) Baud Rate : 2,400~38,400 bps

4) LCD 디스플레이 : 5” 터치 LCD
5) PTZ제어 : 조이스틱 (3축 Twist Zoom) , 좌우교환식
6) Sub Keyboard : 최대 16개 연결 (Master Keyboard포함)

7) DVR Control : 전 기능 제어
8) 동작 사양 : Tour, Group, Swing, Preset등, DVR, PTZ의 선택  
9) 호환성 : Speed Dome SPD, SCP PTZ 시리즈

PELCO-D, 파나소닉, AD, HONEYWELL, BOSCH등
DVR : SVR, SRD 시리즈, 리시버 : SRX-100B, MATRIX 

10) 동작온도 및 습도 : 0~40℃ / 10% ~ 70%

11) 사용전원 : 12V DC, 4W
12) 크 기 : 460(W) Ⅹ 60(H) Ⅹ 178(D)mm

13) 중 량 : 1.5Kg
