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	Model
	[bookmark: _GoBack]N/W Control [SPC-7000]
	Lot Size
	100
	AQL
	Defect
	Result

	Buyer
	[                  ]
	Sample
	30
	G2
	Major – 0.65
	
	[image: C:\Documents and Settings\a080109\Local Settings\Temp\hunclip1\02\huntemp.files\img0013.jpg]

	Date
	____Y   __M   __D
	Lot. No
	
	
	Minor – 2.5
	
	

	Serial. No
	[                  ]
	Inspector
	
	S1
	Effici. – 2.5
	
	



	검사항목
	규격 및 조건
	측정 DATA
	평가 결과

	
	
	#1
	#2
	#3
	결과
	판정

	외관
	PCB 및 납땜상태
	냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	컨넥터 조립
	들뜸 및 조립에 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	기능
특성
	초기 동작 상태
	초기동작 상태 작동 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	USB 연결 검사
	USB 연결 이상 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	호환성 테스트
	네트워크 호환성 유지할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	PTZ 동작 검사
	조이스틱조작에 따라 동작 할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	신뢰성
	전원착탈시험(10회)
	Latch Up 등 이상동작 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	작동 보증 전압
	12V DC, Max 6.4W
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	프로토콜
	SSM,N/W 카메라 정상동작 할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG



	포장검사
□Acc
□Rej
□(   )
	출하지
	
	해외규격
	□UL □CE □(   )
	포장단위(무게)
	수량(   ) 무게(   )

	
	시스템
	□NTSC □PAL
	원산지
	□KOREA □(   )
	커넥터
	□유(   ) □무

	
	전원사양
	□12V  □24V
	어댑터
	□AC     □DC
	IRIS Jack
	□유(   ) □무

	
	코드Type
	
	사용설명서
	□국문 □영문 □(   )
	L렌치
	□유(   ) □무



	불량
List
	1.
	
	3.
	

	
	2.
	
	4.
	

	유첨 : 불량List(  매),  불합격통보서(  매),  시정조치요구서(  매),  성능평가결과서(  매)
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