[image: ]제품 사양서
MODEL : 네트워크 시스템 콘트롤러(SPC-7000)
1. 개 요
     SPC-7000은 네트워크 및 아날로그 카메라, DVR, SSM등을 제어 할 수 있는
   멀티 컨트롤러로서 사용자 친화적인 디자인과 편리한 키패드를 지원하며
   탈착이 가능한 조이스틱 및 조그셔틀을 가진 프리미엄 멀티 컨트롤러 입니다.
· 5” TFT 터치 LCD, 네트워크 카메라와 SSM 제어
· 3축 조이스틱으로 PTZ 제어
· USB 지원(SSM 제어용, 이미지 스냅샷 용)
· 카메라 타이틀 및 구성 SETTING값 import/export
2. 제 원 
1) 지원장비        : 카메라(Network/Analog), DVR, SSM 제어 가능
2) 통신방식        : 이더넷(N/W),USB(SSM)1개,USB 1개(U/G),설정값 Ex/Im 및 영상캡쳐
3) 통신프로토콜    : 이더넷(sunapi), USB(자체프로토콜)
4) 제어가능 장비수 : 최대 255개(Network 카메라), 1개(SSM)
5) N/W 프로토콜    : TCP,HTTP,DHCP,IPv4
6) 동작            : LCD 5형 TFT LDC, 조이스틱 3축 제어, 조그셔틀 SSM 녹화 영상 재생
7) 카메라 제어     : 팬/틸트/줌/포커스/오토포커스/프리셋/그룹/투어/스윙/추적/
                     자동추적/알람켜기,끄기/영상멈춤
[bookmark: _GoBack]8) 비디오월 제어   : 카메라 - 채널 매핑, 레이아웃(화면분할) 변경
9) 레코더(SSM)제어 : 녹화/재생 제어, 알람끄기, 메뉴
10) 지원장비 등록  : 제품 내 지원장비 검색 / 등록 / 변경
11) 사용자 관리    : Admin +9개 사용자
12) 부가기능       : 가상키보드(알파벳/숫자입력), 영상캡쳐(N/W), 지원언어(한국어)
13) 동작환경       : 동작온도 0°C ~ +40°C / 습도 20 ~ 85%
14) 전원           : 전원 12VDC, 전력 최대 6.4W
15) 외관           : 459.1 X 59.1 X 177.9mm / 무게 1.5Kg
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