MODEL : 4CH NETWORK  VIDEO  DECODER (SPD-400)
1. 개 요

SPD-400은 H.264, MPEG4, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 4채널 비디오 네트워크 디코더로,
4채널 네트워크 카메라 영상을 아나로그로 출력으로 편리하게 감시할 수 있다. 
4채널 실시간 고해상도 영상 출력을 지원하고, 오디오데이터를 받을 수 있다.
2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘 선택 기능
2) 4채널 동시 REAL-TIME 영상출력 
3) IPv6 지원, HDMI 출력 지원
3. 제 원

1) 영상입력 : 1채널 RJ-45
2) 영상압축 : H.264, MPEG-4, MJPEG
3) 출력단자 : HDMI, VGA
4) 영상출력 : 30 frames/1CH, 120 frames/QUAD
5) 해상도   : 1920X1080P, 704X480, 640X480, 352X240, 320X240

6) 브라우저 : IE 7.0이상 (Windows XP 이상)

7) 오디오 인터페이스 : AUDIO 1 출력
8) 센서알람 : 1채널 Input, 2채널 Output
9) 부가기능 : WEB VIEWER, IPv6 지원
10) 네트워크 인터페이스 : 10/100/1000 Base-T Ethernet

12) 동작온도 : 0℃~40℃
13) 전 원 : 12V DC, 10W 
14) 크 기 : 178(W) Ⅹ 34(H) Ⅹ 128(D)mm

15) 중 량 : 0.53Kg
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