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MODEL : 1CH  NETWORK  VIDEO  ENCODER (SPE-101)

1. 개 요                  

SPE-101은 H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 1채널 네트워크 소형 비디오 엔코더로, 
1대의 아날로그 카메라 영상을 네트워크 영상으로 변환/전송하는 제품입니다. 
컴팩트한 사이즈로 설치와 운용이 간편하며, 하우징 내부에 장착하여 사용할 수 있습니다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘 지원
2) 1채널 실시간 영상 전송 및 RS-485제어
3) 컴팩트한 사이즈(하우징 내 매립 설치 가능)

3. 제 원 

1) 영상입력          : 1채널
2) 영상압축          : H.264, MPEG-4, MJPEG
3) P/T/Z 제어        : RS-422 / RS-485
4) RS-485프로토콜    : Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch,
  Sungjin                   
5) 영상압축속도      : 4CIF 30fps(NTSC기준)
6) 이벤트 검출       : 동작감지, 영상손실, 템퍼링, 네트워크 단절
7) 해상도            : 704x480, 640x480, 352x240, 320x240
8) 브라우저          : IE(7.0이상), FireFox(9.0이상), Chrome(15.0이상), Safari(5.1이상)
9) 보안              : HTTPS(SSL) 인증 방식,다이제스트 인증 방식,IP 주소 필터링,
사용자 접속 로그 기록, 802.1x
10)  통합관리S/W      : SmartViewer 4.0, Net-I viewer, SSM
11)  ONVIF            : 지원
12)  오디오           : 없음
13)  센서/알람        : 없음
14)  부가기능         : NET-i viewer, Web 인터페이스, IPv6 지원, ONVIF
15)  네트워크         : 10/100 Base-T Ethernet
16)  동작온습도       : -10℃~ 50℃ / 20% ~ 80% RH
17)  전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af), 최대 3.2W
18)  크기 및 무게     : 43(W)Ⅹ29(H) Ⅹ95.5(D)mm, 115g 
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