
MODEL : 1CH  NETWORK  VIDEO  ENCODER (SPE-101)


1. 개 요

SPE-101은 H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 1채널 네트워크 소형 비디오 엔코더로, 
1대의 아날로그 카메라 영상을 네트워크 영상으로 변환/전송하는 제품입니다. 
컴팩트한 사이즈로 설치와 운용이 간편하며, 하우징 내부에 장착하여 사용할 수 있습니다.


2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘 지원
2) 1채널 실시간 영상 전송 및 RS-485제어
3) 컴팩트한 사이즈(하우징 내 매립 설치 가능)


3. 제 원

1) 영상입력 : 1채널
2) 영상압축 :  H.264, MPEG-4, MJPEG
3) P/T/Z 제어: RS-422/RS-485
4) 영상압축속도 : 4CIF 30 frames/sec (NTSC 영상 기준)
5) 해상도   : 704x480, 640x480, 352x240, 320x240
6) 브라우저 : IE 6.0이상 (Windows XP 이상)
7) 오디오 인터페이스 : 없음
8) 센서/알람 : 없음
9) 부가기능 : NET-i viewer, Web 인터페이스, IPv6 지원, ONVIF
10) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
11) 로컬 저장 : 없음
12) 동작온도 : -10℃~50℃
13) 전 원 : 12V DC, PoE 지원, 최대 3.2W
14) 크 기 : 43(W) Ⅹ 29(H) Ⅹ 96.5(D)mm
15) 중 량 : 115g
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